- Arriba
- Notas
- Preguntas más frecuentes
- Otros

# Otros

#### La tarjeta de memoria no se reconoce.

- ¿Está formateada correctamente la tarjeta de memoria? Formatee la tarjeta con la cámara.

#### La cámara emite un ruido cuando se inclina hacia delante/atrás.

- Cuando el interruptor de alimentación se encuentra en < > (espera), podría oírse un chasquido debido al mecanismo de la cámara. Esto no es un error de funcionamiento.

#### Al activar la alimentación, se escucha un breve clic.

- Se trata de la operación inicial de la puesta en marcha del objetivo de la cámara. Se debe al mecanismo de la videocámara y no se trata de un fallo de funcionamiento.

#### ¿Qué filtro del objetivo se puede instalar?

- Puede instalarse un filtro de 67 mm de diámetro.

#### ¿Puede usarse el control remoto por cable con la serie AG-DVX200?

- El formato de control es diferente, así que no puede usarse.

Inicio de la página