- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Inserción/extracción de la tarjeta de memoria

# Inserción/extracción de la tarjeta de memoria

## Inserción de la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria que se tiene que usar con la cámara deberá formatearse siempre en la cámara. (Formateo de la tarjeta de memoria)

- Al formatear la tarjeta de memoria se borrarán todos los datos grabados que no podrán restaurarse.

Lámpara de acceso a la tarjeta 1

Ranura de tarjeta 1

Cubierta de la ranura para tarjetas

Ranura de tarjeta 2

Lámpara de acceso a la tarjeta 2

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

Inserta la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta.

- En la ranura para tarjeta 1 y en la ranura para tarjeta 2 se puede insertar una tarjeta de memoria.

- Insértela recta, con la etiqueta hacia la izquierda hasta que quede encajada con un clic.

  No apriete ni aplique fuerza excesiva al insertar la tarjeta de memoria.

Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

## Extracción de la tarjeta de memoria

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

- Confirme que la lámpara de acceso a la tarjeta no parpadea en naranja.

- Los datos se escriben/cargan cuando la lámpara de acceso a la tarjeta parpadea en naranja, así que no extraiga la tarjeta de memoria.

Presione la tarjeta de memoria más hacia dentro en la cámara y deje que se deslice.

- Tire de la tarjeta de memoria recta hacia fuera cuando la vaya a sacar de la ranura para tarjeta.

Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

## Precauciones de uso o almacenamiento

- No toque la sección del terminal de conexión de la parte trasera de la tarjeta de memoria.

- Evite temperaturas altas y humedad.

- Evite gotitas de agua.

- Evite cargar con electricidad.

Use o guarde la tarjeta de memoria con la tarjeta todavía insertada dentro de la cámara y con la cubierta de la ranura cerrada.

Inicio de la página