- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de ampliación del rango dinámico

# Función de ampliación del rango dinámico

Mediante la compresión de los niveles de señal de vídeo de las zonas de luminosidad alta que aparecen apagadas durante la filmación normal, se puede ampliar el rango dinámico.

La función de articulación, la función de gamma negra y la función del modo gamma no se ejecutan cuando la función de ampliación del rango dinámico está activada.

## Activación/desactivación de la función de ampliación del rango dinámico

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [DRS] → [ON].

- La función de ampliación del rango dinámico puede activarse o desactivarse pulsando el botón USER al que se asigna [DRS] o tocando el icono del botón USER.

## Ajuste del efecto de ampliación del rango dinámico

Seleccione el nivel de compresión con el menú [FICHERO ESCENA] → [PROF. EFECTO DRS].

Inicio de la página