- Arriba
- Reproducción
- Función de miniaturas
- Copia de clips

# Copia de clips

Los clips se pueden copiar entre las tarjetas de memoria.

Sólo puede copiarse el clip grabado en AVCHD.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> mientras se muestra la pantalla de miniaturas.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [COPIAR].

Seleccione [SELECCIONAR]. (Figura 1)

- Al seleccionar [TODO], se copiarán todos los clips entre las tarjetas de memoria.

Seleccione la ranura para tarjeta para el destino de copia. (Figura 2)

Los clips de la tarjeta de memoria del origen copia se muestran en la pantalla de miniaturas. (Figura 3)

- [RANURA1→RANURA2]: copia los clips de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2.

- [RANURA2→RANURA1]: copia los clips de la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 2 a la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta 1.

Seleccione el clip para copiar en la pantalla de miniaturas.

se muestra en el clip seleccionado.

Seleccione . (Figura 4)

- No puede seleccionarse manteniendo pulsado el multidial.

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, seleccione [SET].

Se muestra la barra de progreso, y la copia del clip se inicia.

- Para cancelar el proceso de copia, seleccione [Cancelar].

Cuando se muestre el mensaje de proceso finalizado, seleccione . (Figura 5)

NOTA

- El clip grabado con formato de archivo MOV no puede copiarse.

- La copia no es posible cuando el volumen del clip seleccionado es más grande que la capacidad disponible en la tarjeta del destino.

- No puede copiar cuando la tarjeta de destino para la copia está protegida contra escritura.

- La copia no es posible cuando se supera el número máximo de clips.

- La copia no es posible cuando se supera el número máximo de la lista de reproducción.

Inicio de la página