- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de asistencia de enfoque

# Función de asistencia de enfoque

La función de asistencia de enfoque le permite enfocar el objetivo fácilmente.

La imagen de la grabación en el monitor LCD y el visor se puede mostrar ampliada, o el área enfocada se puede mejorar visualmente.

## Función de visualización ampliada

El centro de la imagen de grabación se visualiza ampliada para que sea más fácil enfocar.

Para activar la función de visualización ampliada, pulse el botón <FOCUS ASSIST>, pulse el botón USER, al que se asigna [EXPANDIR], o toque el icono del botón USER.

### Al activar la función de visualización ampliada pulsando el botón <FOCUS ASSIST>

#### Asignación de [EXPANDIR] al botón <FOCUS ASSIST>

Seleccione para que se pueda alternar la activación/la desactivación de la función de visualización ampliada con el botón <FOCUS ASSIST>.

Seleccione el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [CAMBIO ASIST. ENFOQUE] → [EXPANDIR].

#### Uso de la función de visualización ampliada

Pulse el botón <FOCUS ASSIST>.

Vuelva a pulsar el botón <FOCUS ASSIST> para volver a la visualización normal.

### Al activar la función de visualización ampliada pulsando el botón USER o tocando el icono del botón USER

#### Asignación de [EXPANDIR] al botón USER

Seleccione para que se pueda alternar la activación/la desactivación de la función de visualización ampliada con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] a [USER12] → [EXPANDIR].

#### Uso de la función de visualización ampliada

Pulse el botón USER al que se asigna [EXPANDIR] o toque el icono del botón USER.

Vuelva a pulsar el botón USER o toque el icono del botón USER para volver a la visualización normal.

Al pulsar el botón <EXIT> también se vuelve a la visualización normal.

### Configuración del modo para la función de visualización ampliada

Seleccione el modo para la función de visualización ampliada en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [MODO AMPLIAR].

[10SEG]: desactiva la función de visualización ampliada una vez que han transcurrido diez segundos.

[MANTENER]: activa la función de visualización ampliada hasta que al botón <FOCUS ASSIST> se le asigna [EXPANDIR] o se pulsa el botón USER o se vuelve a tocar el icono del botón USER.

[HASTA GRABAR]: activa la función de visualización ampliada hasta que se realice la operación de grabación.

### Configuración del factor de ampliación

Seleccione la proporción de ampliación en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [FACTOR AMPLIACIÓN].

- El factor de ampliación se puede seleccionar de [×2], [×3] o [×4].

### Configuración de la posición de ampliación

La posición de ampliación se puede seleccionar a partir de nueve posiciones cuando se activa la función de visualización ampliada.

En el caso del multidial: gire el multidial para mover la posición ampliada. Volverá al centro cuando se pulse el multidial.

Las operaciones también se pueden realizar pulsando el botón <>, el botón <>, el botón <>, el botón </> y el botón <SET>.

En caso de tocar el monitor LCD: ka posición ampliada se moverá tocando los marcadores de flecha vertical y horizontal en el monitor LCD.

NOTA

- La visualización ampliada no puede grabarse.

- La visualización ampliada no se podrá realizar mientras se muestren las franjas cromáticas.

- Algunas de las indicaciones, como los marcadores, podrán ocultarse temporalmente durante la visualización ampliada.

- La visualización ampliada y la visualización de picos pueden activarse a la vez asignando cada función al botón <FOCUS ASSIST> y al botón USER.

## Visualización de picos

La visualización de picos subraya el contorno de la imagen enfocada en rojo, verde, o blanco.

Para activar la visualización de picos, pulse el botón <FOCUS ASSIST>, pulse el botón USER, al que se asigna [RESALTAR], o toque el icono del botón USER.

### Al activar la visualización de picos pulsando el botón <FOCUS ASSIST>

#### Asignación de [RESALTAR] al botón <FOCUS ASSIST>

Seleccione para que se pueda alternar la activación/la desactivación de la visualización de picos con el botón <FOCUS ASSIST>.

Seleccione el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [CAMBIO ASIST. ENFOQUE] → [RESALTAR].

#### Visualización de picos

Pulse el botón <FOCUS ASSIST>.

Vuelva a pulsar el botón <FOCUS ASSIST> para volver a la visualización normal.

### Al activar la función de visualización de picos pulsando el botón USER o tocando el icono del botón USER

#### Asignación de [RESALTAR] al botón USER

Active/desactive la visualización de picos con un botón USER arbitrario.

Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] a [USER12] → [RESALTAR].

#### Visualización de picos

Pulse el botón USER al que se asigna [RESALTAR] o toque el icono del botón USER.

Vuelva a pulsar el botón USER o toque el icono del botón USER para volver a la visualización normal.

### Ajuste de la visualización de picos

Seleccione el tipo de visualización en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [CAMBIO ASIST. ENFOQUE].

[RESALTAR]: activa la visualización de picos.

[EXPANDIR]: activa la visualización ampliada.

### Configuración del color para la visualización de picos

Establece el color de la visualización de picos.

Seleccione el color de la visualización de picos en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [COLOR RESALTO].

- El color de la visualización de picos se puede seleccionar de [ROJO], [VERDE] o [BLANCO].

NOTA

- La visualización picos no puede grabarse.

- La visualización de picos no se muestra al visualizarse las franjas cromáticas.

- La visualización ampliada y la visualización de picos pueden activarse a la vez asignando cada función al botón <FOCUS ASSIST> y al botón USER.

## Visualización monocroma

Seleccione el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [BLANCO Y NEGRO] → [ON].

NOTA

- La visualización monocroma puede activarse cuando la visualización de picos está funcionando.

  Seleccione el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [BLANCO Y NEGRO] → [DURANTE PEAKING].

## Resaltar los contornos de las imágenes

Resulta más fácil enfocar si los contornos de las imágenes del monitor LCD y del visor aparecen resaltados.

La intensidad de los contornos del monitor LCD no afecta a las imágenes emitidas ni grabadas por la cámara.

Configure la intensidad de los contornos en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [DETALLE] → [ON] y ajuste el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASIST. ENFOQUE] → [NIVEL DETALLE]/[FREC. DETALLE].

Inicio de la página