- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Grabadora de tarjeta de memoria

# Grabadora de tarjeta de memoria

Soporte de grabación | Ranura de tarjeta × 2 Tarjeta de memoria SDHC (4 GB – 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (superior a 32 GB – 128 GB) : Compatible con UHS-I/UHS-II, UHS con clase de velocidad 3, compatible con vídeo de clase de velocidad V90 Tarjeta microP2 (serie A/serie B)
Ranura de grabación | microP2/SDXC UHS-II ranura para tarjeta × 2
Número de píxeles de grabación | 3840×2160 (UHD), 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 720×576 (SD), 720×480 (SD)
Formato del archivo de grabación | MOV (HEVC), MOV (AVC), AVCHD
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz
Formato de grabación | MOV: 4:2:0 (10 bits) HEVC LongGOP 200M/HEVC LongGOP 150M MOV: 4:2:0 (8 bits) 420LongGOP 150M/420LongGOP 100M MOV: 4:2:2 (10 bits) 422LongGOP 150M/422LongGOP 100M/422LongGOP 50M 422ALL-I 400M/422ALL-I 200M/422ALL-I 100M AVCHD: PS/PH/HA/PM/SA
Señal de vídeo de grabación | 3840×2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1920×1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 59,94i, 50i 1280×720/59,94p, 50p 720×480/59,94i, 720×576/50i
Tiempo de grabación y reproducción | Al usar una tarjeta de memoria SDXC de 64 GB 3840×2160/420LongGOP 150M/59,94p, 50p Aprox. 55 minutos 1920×1080/420LongGOP 100M/59,94p, 50p Aprox. 1 hora 20 minutos 1920×1080/420LongGOP 50M/29,97p, 25p, 23,98p Aprox. 2 horas 40 minutos
Función de dos ranuras | Grabación simultánea, grabación de relé, grabación en segundo plano
Grabación especial | Pregrabación, grabación de intervalos, grabación con marca de hora

Inicio de la página