- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Tarjetas de memoria compatibles con la cámara

# Tarjetas de memoria compatibles con la cámara

Las siguientes tarjetas SD y microP2 se pueden usar con la cámara. (a partir de febrero de 2019)

Tipo de tarjeta SD | Capacidad de grabación
--- | ---
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB - 32 GB
Tarjeta de memoria SDXC | 48 GB - 128 GB

Tipo de tarjeta microP2 | Capacidad de grabación
--- | ---
Tarjeta microP2 serie A | 32 GB, 64 GB
Tarjeta microP2 serie B | 64 GB

- No se garantiza el funcionamiento para ninguna tarjeta de memoria salvo las indicadas anteriormente.

- Se recomiendan las tarjetas de memoria Panasonic.

- Las siguientes tarjetas de memoria no se pueden usar ya que no son compatibles con los estándares SD.

  - Una tarjeta de memoria con 4 GB o más sin el logotipo SDHC

  - Una tarjeta de memoria con 48 GB o más sin el logotipo SDXC

## Clase de velocidad durante la filmación

La tarjeta de memoria que se tiene que usar depende del modo y del formato de grabación.

Use tarjetas de memoria compatibles con la clase de velocidad, la clase de velocidad UHS o la clase de velocidad de vídeo.

La grabación puede detenerse repentinamente si se usa una tarjeta de memoria no compatible con la clase de velocidad requerida.

- La clase de velocidad, la clase de velocidad UHS y la clase de velocidad de vídeo corresponden a la especificación de velocidad relativa a la escritura (grabación) continua en la tarjeta. Compruebe la indicación de la etiqueta y otra información en la tarjeta de memoria.

#### Si el modo de grabación es MOV

Se pueden usar tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2 de 64 GB.

No se pueden usar tarjetas de memoria SDHC ni tarjetas microP2 de 32 GB.

Función de grabación o velocidad de bits de grabación | Clase de velocidad | Ejemplo de símbolo de la tarjeta
--- | --- | ---
400 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V60 o superior O la tarjeta microP2 serie B |
FHD VFR/SUPER SLOW ALL-I (Grabación súper lenta/grabación con velocidad de fotogramas variable)
200 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V30 o superior, clase de velocidad UHS 3 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP (Grabación súper lenta/grabación con velocidad de fotogramas variable)
50 Mbps | Clase de velocidad de vídeo V10 o superior, clase de velocidad UHS 1 o superior, clase de velocidad 10 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |

#### Si el modo de grabación es AVCHD

Se pueden usar las tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas de memoria microP2.

Función de grabación o velocidad de bits de grabación | Clase de velocidad | Ejemplo de símbolo de la tarjeta
--- | --- | ---
Todos | Clase de velocidad 4 o superior O la tarjeta microP2 serie A, tarjeta microP2 serie B |

Inicio de la página