- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Allgemein

# Allgemein

Strom DC 12 V (11,0 V – 17,0 V) Energieverbrauch 32 W (nur Gehäuse, 2160-59,94p/HEVC LongGOP 100M-Standardaufzeichnungsstatus, LCD ON) 72 W (wenn alle Zubehörteile angeschlossen sind und jeder Ausgangsanschluss auf maximale Leistung eingestellt ist)

ist die Sicherheitsinformation.

Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb | 10% – 85% (relative Luftfeuchtigkeit)
Lagertemperatur | −20 °C – 60 °C
Gewicht | Ca. 3,4 kg (nur Gehäuse)
Maße (B×H×T) | Nur Gehäuse 143 mm×267 mm×348 mm (ohne Vorsprünge)

Nach oben