- Start
- Aufnahmen
- Szenendatei
- Szenendateien

# Szenendateien

## Dateistruktur der Einstellungsdaten

Die Szenendateien von [F1:] bis [F6:] können im Kameraspeicher in Übereinstimmung mit der Szenendateinummer gespeichert werden.

Was als Szenendatei gespeichert werden kann, ist der Einstellungsinhalt des Menüs [SCENE FILE].

Auch die aktuellen Einstellungswerte der Szenendateien [F1:] bis [F6:] können als Datei im Kameraspeicher und auf einer SD-Karte gespeichert werden. Diese Daten können in der Kamera geladen und verwendet werden.

Die Dateistruktur der Einstellungsdaten der Kamera sieht folgendermaßen aus.

Die Kamera

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Werkseinstellung)

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Aktueller Wert)

(Auf der Kamera gespeicherter Wert)

[F2:]

[F3:]

[F5:]

[F1:]

[F4:]

Speicherkarte

Szenendatei 1

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

Szenendatei n

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

Die Szenendatei kann initialisiert werden.

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [INITIALIS.] aus.

Der aktuelle Einstellungswert jeder Szenendatei kann in der Kamera einzeln gespeichert werden. Außerdem können die Szenendateien, die im Kameraspeicher gespeichert sind, geladen werden.

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [LADEN]/[SPEICHERN] aus.

Die Szenendatei kann auf einer SD-Karte gespeichert werden. Außerdem kann die Szenendatei, die auf der SD-Karte gespeichert ist, geladen werden.

## Speichern der Szenendatei

### Speichern der Szenendatei im Kameraspeicher

Speichert den aktuellen Wert der Einstellung der Kamera im Kameraspeicher.

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [SPEICHERN] aus.

### Speichern der Szenendatei auf einer SD-Karte

Die Szenendatei kann eine Datei auf der SD-Karte überschreiben oder als neue Datei gespeichert werden.

#### Speichern der Szenendatei als neue Datei auf einer SD-Karte

Die aktuellen Einstellungswerte der Kamera werden als neue Datei auf einer SD-Karte gespeichert, indem der Dateiname festgelegt wird.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SZENENDATEI (SD KARTE)] → [SPEICH UNTER] aus.

Die Dateinameneingabemaske und die Tastatur werden angezeigt.

Geben Sie den festzulegenden Text mit der Tastatur ein.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird gespeichert.

- Möglicherweise wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einzelheiten zur Fehlermeldung finden Sie unter „Warnsystem“.

#### Speichern der Szenendatei durch Überschreiben einer Datei auf der SD-Karte

Überschreibt die Datei, die in der Liste der Szenendateien ausgewählt wurde, die auf der SD-Karte gespeichert sind, mit den aktuellen Einstellungswerten der Kamera.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SZENENDATEI (SD KARTE)] → [SPEICHERN] aus.

Die Liste der Szenendateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind, wird angezeigt.

Wählen Sie die Datei, die überschrieben werden soll, aus der Liste der Szenendateien aus.

Die Dateinameneingabemaske und die Tastatur werden angezeigt. Lassen Sie sie beim Überschreiben unverändert.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird gespeichert.

## Laden der Szenendatei

Die Szenendatei, die im Kameraspeicher oder der SD-Karte gespeichert ist, kann geladen werden.

### Laden der Szenendatei aus dem Kameraspeicher

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [LADEN] aus.

### Laden der Szenendatei von der SD-Karte

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [SZENENDATEI (SD KARTE)] → [LADEN] aus.

Eine Liste der im Ordner auf der SD-Karte gespeicherten Szenendateien wird angezeigt.

Wählen Sie den Dateinamen der zu ladenden Datei aus.

Wählen Sie eine der Optionen, um alle Szenendateien ([F1:] bis [F6:]) zu laden oder sie einzeln zu laden

- Um alle zu laden, wählen Sie [ALLE] aus.

  Um sie einzeln zu laden, wählen Sie die zu ladende Szenennummer aus.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird geladen.

- Möglicherweise wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einzelheiten zur Fehlermeldung finden Sie unter „Warnsystem“.

## Initialisierung der Szenendatei

Initialisiert eine im Kameraspeicher gespeicherte Szenendatei.

Wählen Sie die Szenendatei, die auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden soll, im Menü [SCENE FILE] → [DATEI AUSW.] aus.

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [INITIALIS.] aus.

Die Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [JA].

Die ausgewählte Szenendatei wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

## Ändern des Namens einer Szenendatei

Ändert den Namen der Szenendatei, die im Kameraspeicher gespeichert ist.

Der einzige änderbare Teil ist der Titelabschnitt des Szenendateinamens. Wenn der Szenendateiname zum Beispiel [F6:HLG] ist, kann nur der Teil „HLG“ geändert werden.

Wählen Sie die Szenendatei, deren Name geändert werden soll, im Menü [SCENE FILE] → [DATEI AUSW.] aus.

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [NAME BEARB.] aus.

Die Dateinameneingabemaske und die Tastatur werden angezeigt.

Geben Sie den festzulegenden Text mit der Tastatur ein. (Maximal acht Zeichen)

Wählen Sie [Enter].

Der Dateiname wurde aktualisiert.

Nach oben