- Start
- Vorbereitung
- Montieren von Zubehörteilen
- Montieren der Kamera auf ein Stativ

# Montieren der Kamera auf ein Stativ

Wenn Sie die Kamera auf ein Stativ montieren, verwenden Sie den Sonderzubehör-Stativadapter (SHAN-TM700).

Stativadapter

Flachkopf

Abb. 1

Abb. 2

Befestigen Sie den Stativadapter am Stativ. (Abb. 1)

Befestigen Sie die Kamera am Stativadapter. (Abb. 2)

Schieben Sie die Kamera an den Laufrillen entlang nach vorn, bis Sie ein Klicken hören.

HINWEIS

- Wählen Sie ein passendes Loch im Adapter und berücksichtigen Sie dabei den Schwerpunkt der Kamera zusammen mit dem Stativadapter.

  Vergewissern Sie sich auch, dass der Durchmesser des ausgewählten Lochs mit dem Durchmesser der Flachkopfschraube übereinstimmt.

## Entfernen der Kamera vom Stativadapter

Halten Sie den roten Hebel nach unten, schieben Sie gleichzeitig den schwarzen Hebel in Pfeilrichtung und schieben Sie die Kamera nach hinten, um Sie zu entfernen.

Roter Hebel

Schwarzer Hebel

HINWEIS

- Wenn der Stativadapterstift nicht in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, nachdem die Kamera entfernt wurde, halten Sie den roten Hebel nach unten und bewegen Sie den schwarzen Hebel erneut in Pfeilrichtung, um den Stift in seine ursprüngliche Position zurückzubringen.

  Beachten Sie, dass die Kamera nicht montiert werden kann, wenn der Stift in der Mitte bleibt.

Nach oben