- Start
- Aufnahmen
- Szenendatei
- Schreiben von Objektivdateien auf einer SD-Karte und Laden derselben

# Schreiben von Objektivdateien auf einer SD-Karte und Laden derselben

Acht Objektivdateien, die im internen Speicher der Kamera gespeichert sind, können als eine Kartendatei auf eine SD-Karte geschrieben werden. Bei Objektivdateien, die auf die SD-Karte geschrieben wurden, kann die geschriebene einzelne Kartendatei (acht Objektivdatei) in den internen Speicher geladen werden.

Im Folgenden wird das Verhältnis zwischen Objektivdateien im internen Speicher und Kartendateien gezeigt, die auf die SD-Karte geschrieben wurden.

Interner Speicher

acht Objektivdateien

Bis zu acht Objektivdateien können im internen Speicher gespeichert werden.

Die Inhalte der acht Objektivdateien können als einzelne Kartendatei auf eine SD-Karte geschrieben und von dort geladen werden.

Kartendatei 1

Kartendatei n

## Schreiben von Objektivdateien auf eine SD-Karte

[ENDE]

[ENDE]

[KAMERA]

[MENU]>[SONSTIGE]>[DATEI]>[OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)]>[SPEICHERN]

[ENDE]

[DEC-01-2019]

[SCENE FILE]

[SZENENDATEI (SD KARTE)]

[LADEN]

[DATEI]

[DEC-01-2019]

[AUDIO]

[BATTERIE]

[EINR.DATEI(SD KARTE)]

[SPEICHERN]

[DEC-01-2019]

[VIDEO AUSG./LCD/VF]

[SPEICH UNTER]

[GENLOCK]

[EINR.DATEI(SPEICHER)]

[DEC-01-2019]

[AUFNEHMEN]

[FARBBALKEN]

[CAC-DATEI(SD KARTE)]

[NETZWERK]

[LED]

[OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)]

[UHR]

[SYSTEM]

[OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)]

[SONSTIGE]

[GPS]

[SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN]

Abb. 1

Abb. 2

### Speichern einer Objektivdatei als neue Datei auf einer SD-Karte

Die aktuellen Einstellungswerte der Kamera werden als neue Datei auf einer SD-Karte gespeichert, indem der Kartendateiname festgelegt wird.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] → [SPEICH UNTER].

Die Kartendateinamen-Eingabemaske und die Tastatur werden angezeigt.

Geben Sie den festzulegenden Text mit der Tastatur ein.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Kartendatei wird gespeichert.

### Überschreiben einer Objektivdatei auf einer SD-Karte

Überschreibt die Datei, die in der Liste der Kartendateien ausgewählt wurde, die auf der SD-Karte gespeichert sind, mit den aktuellen Einstellungswerten der Kamera.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] → [SPEICHERN]. (Abb. 1)

Die Liste der Kartendateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind, wird angezeigt.

Wählen Sie die Datei, die überschrieben werden soll, aus der Liste der Kartendateien aus. (Abb. 2)

Die Kartendateinamen-Eingabemaske und die Tastatur werden angezeigt. Lassen Sie sie beim Überschreiben unverändert.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Kartendatei wird gespeichert.

- Möglicherweise wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einzelheiten zu den Fehlermeldungen siehe „Warnsystem“.

## Laden von Objektivdateien von einer SD-Karte

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] → [LADEN].

Die Liste der Kartendateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind, wird angezeigt.

Wählen Sie die Kartendatei aus, die geladen werden soll.

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Das Laden der Datei beginnt.

Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie das JOG-Rad (oder die <SET>-Taste).

- Möglicherweise wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einzelheiten zu den Fehlermeldungen siehe „Warnsystem“.

HINWEIS

- Titel der Objektivdateien, die in der Kartendatei enthalten sind, die auf der SD-Karte gespeichert ist, werden nicht im [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)]-Bildschirm angezeigt. Laden Sie die Datei jedes Mal und bestätigen Sie sie im [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)]-Bildschirm. Die Objektivdatei im internen Speicher wird überschrieben, wenn die Objektivdatei geladen wird. Sichern Sie die Objektivdatei im internen Speicher, indem Sie sie auf der SD-Karte speichern, bevor Sie eine Objektivdatei von einer SD-Karte laden.

## CAC-Datei

Einzelheiten finden Sie unter „Farbfehlerkorrekturfunktion (CAC)“.

Nach oben