- Start
- Vorbereitung
- Speicherkarten
- Einsetzen der Speicherkarte

# Einsetzen der Speicherkarte

Stellen Sie die Zeitdaten ein, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen. (Einstellung von Datum/Uhrzeit der integrierten Uhr)

Diese Kamera verwendet den Kartensteckplatz 1 speziell für eine expressP2-Karte und den Kartensteckplatz 2/3 für eine microP2-Karte oder eine SD-Karte.

Kartensteckplatz 1

Karten-Zugriffslampe

Auswurftaste

Kartensteckplatz 2

Kartensteckplatz 3

Abb. 1

Abb. 2

Stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN).

Legen Sie fest, welche expressP2- oder microP2-Karte verwendet werden soll.

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [expressP2]/[microP2/SD] aus.

Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.

Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein. (Abb. 1)

- Für eine expressP2-Karte

  - Setzen Sie die Karte mit dem Logo nach oben ein.

  - Schieben Sie die expressP2-Karte so weit ein, dass die Auswurftaste herausspringt.

  - Drücken Sie auf die Auswurftaste, die rechts herausspringt.

- Für eine microP2- oder SD-Karte

  - Setzen Sie die Karte mit der Etikettseite nach oben ein.

- Der Status der Speicherkarte wird durch die Karten-Zugriffslampe des entsprechenden Kartensteckplatzes angezeigt. (Abb. 2) (Status der Karten-Zugriffslampe und Speicherkarte)

Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

HINWEIS

- Schließen Sie die Steckplatzabdeckung, bevor Sie die Kamera bewegen, um zu verhindern, dass Karten herausfallen, Staub eindringt und um das Risiko zu verringern, dass sie statischer Elektrizität ausgesetzt werden.

- Achten Sie darauf, P2-Karten nur in einem P2-Gerät zu formatieren.

- Eine microP2-Karte mit angebrachtem microP2-Kartenadapter kann nicht verwendet werden.

- Möglicherweise wird [FORMATFEHLER KARTE <SLOT 2>] oder [KARTE WIEDER EINSETZEN ODER PRÜFEN <SLOT 2>] angezeigt (die entsprechende Kartensteckplatznummer wird angezeigt), wenn eine Speicherkarte langsam in den Kartensteckplatz 2 oder Kartensteckplatz 3 eingesetzt wird oder wenn der Anschluss der Speicherkarte verschmutzt ist. Setzen Sie in diesem Fall die Speicherkarte erneut ein.

Nach oben