- Start
- Aufnahmen
- Spezialaufnahme-Funktion
- Simultane Aufnahme

# Simultane Aufnahme

Speicherkarten werden in den Kartensteckplatz 2 und Kartensteckplatz 3 eingesetzt, um das gleiche Video auf zwei Speicherkarten aufzunehmen.

Aufzeichnungszeiten von Speicherkarten

Start der Aufnahme

Ende der Aufnahme (kein verbleibender Speicherplatz)

Ende der Aufnahme

Start der Aufnahme

Videoclip A

Standby

Videoclip B

Kartensteckplatz 2

Videoclip A

Videoclip B

Videoclip C

Standby

Kartensteckplatz 3

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION] → [SIMUL AUFN] aus.

[SIMUL] wird in der Zwei-Steckplatz-Funktionsanzeige des Kamerabild-Bildschirms angezeigt.

Eine schräge Linie wird in der [SIMUL]-Anzeige angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung nicht möglich ist, weil z. B. keine Speicherkarte in einen der zwei Kartensteckplätze eingesetzt ist.

Drücken Sie die <REC>-Taste.

- Die simultane Aufzeichnung wird beendet, wenn die verbleibende Kapazität einer der Speicherkarten erschöpft ist.

  Eine schräge Linie wird in der [SIMUL]-Anzeige angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung nicht möglich ist.

  Um die simultane Aufzeichnung erneut zu starten, ersetzen Sie die Speicherkarte, deren verbleibende Kapazität erschöpft ist, durch eine andere Speicherkarte und drücken Sie dann die <REC>-Taste.

- Wenn die <REC>-Taste betätigt wird, ohne dass die Speicherkarte ersetzt wurde, wird auf der Speicherkarte mit der verbleibenden Kapazität eine Standardaufzeichnung durchgeführt.

HINWEIS

- Die Verwendung von Speicherkarten mit der gleichen Geschwindigkeitsklasse und Kapazität wird für die simultane Aufzeichnung empfohlen.

  Die Aufnahme wird möglicherweise wegen der unzulänglichen Geschwindigkeit gestoppt, wenn Speicherkarten mit verschiedenen Geschwindigkeitsklassen oder Kapazitäten verwendet werden. Wenn die Aufnahme beendet wird, wird das Video, das unmittelbar vor dem Beenden aufgenommen wurde, möglicherweise zu einer ungültigen Aufnahme.

- Starten Sie die Aufnahme, nachdem beide Speicherkarten erkannt wurden. Wenn die Aufnahme startet, bevor beide Speicherkarten erkannt wurden, führt die Kamera die Standardaufnahme auf der Speicherkarte durch, die erkannt wurde. Die Kamera bestätigt den Status der Speicherkarte jedes Mal, wenn die Aufnahme beendet wurde. Wenn beide Karten zu dieser Zeit erkannt werden, wird die simultane Aufzeichnung ab der folgenden Aufnahme durchgeführt.

- Wenn die Aufnahme auf einer der Speicherkarten mit einem Aufnahmefehler während der simultanen Aufzeichnung stoppt, wird die Aufnahme auf der anderen Speicherkarte fortgesetzt.

- Wenn verbleibende Aufnahmekapazität auf einer der Speicherkarten verbleibt, nachdem die simultane Aufzeichnung beendet wurde, wird die Speicherkarte mit der verbleibenden Aufnahmekapazität automatisch zum Aufnahmeziel. Die Standardaufzeichnung startet, wenn die <REC>-Taste gedrückt wird.

- Die Standardaufzeichnung wird nur durchgeführt, wenn nur eine Speicherkarte eingesetzt ist, auch wenn die Kamera auf die simultane Aufzeichnung eingestellt ist.

- Sobald die simultane Aufzeichnung beendet ist, ist [LÖSCH L.CLIP] (Funktion zum Löschen des letzten Videoclips), das der USER-Taste zugewiesen ist, nicht möglich.

- Informationen zum Ordner- und den Dateinamen bei der Durchführung der simultanen Aufzeichnung im MOV-Format finden Sie unter „Handhabung von Aufnahmedaten“.

- Informationen zu Aufnahmebeschränkungen der simultanen Aufzeichnung finden Sie unter „Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können“.

Nach oben