- Start
- Verbindung mit externen Geräten
- Anschlussfunktion über den <USB DEVICE>-Anschluss
- Anschließen an einen Computer im Kartenlesermodus

# Anschließen an einen Computer im Kartenlesermodus

Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel vom Typ C an den Computer an, um die Kamera als Kartenlesegerät für die Speicherkarte zu verwenden.

Stellen Sie die Verbindung anhand der folgenden Schritte her.

USB-Kabel vom Typ C (Sonderzubehör)

Abb. 1

Computer

Schließen Sie das USB-Kabel an den <USB DEVICE>-Anschluss an. (Abb. 1)

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [USB GERÄT] → [KARTENLESEMODUS] aus.

Die Verbindung ist abgeschlossen, wenn [USB angeschlossen. Bitte bedienen Sie über den PC.] angezeigt wird.

Wenn die USB-Verbindung bewegt wird oder das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird [Dieses Gerät mit USB-Kabel an den PC anschl.] angezeigt.

#### Beenden des Kartenlesermodus.

Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten.

- Stellen Sie den Betriebsschalter der Kamera auf < > (Standby).

- Drücken Sie die <EXIT>-Taste.

Nachdem Sie den Kartenlesermodus beendet haben, kehrt die Kamera nach ungefähr fünf Sekunden zum Kameraaufnahmestatus zurück.

HINWEIS

- Das USB-Kabel vom Typ C ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Halten Sie ein handelsübliches USB-Kabel vom Typ C bereit (doppelt geschirmt für Rauschunterdrückung).

- Die Verwendung eines USB-Kabels mit einer maximalen Länge von 1,5 m wird empfohlen.

- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über USB mit dem Computer verbunden ist, wenn Sie die Kamera über USB mit einem Computer verbinden.

- Entnehmen Sie nicht die Speicherkarte, wenn die Kamera über USB verbunden ist.

- Die Karten-Zugriffslampe erlischt bei der USB-Verbindung, außer auf die Speicherkarte wird zugegriffen.

- Wenn die Kamera im Kartenlesermodus betrieben wird, ist keine Kameraaufnahme, kein Aufnahme-/Wiedergabevorgang und kein Thumbnail-Vorgang des Videoclips zulässig.

- Wenn die Kamera im Kartenlesermodus betrieben wird, werden die verbleibende Kapazität und der Status der Speicherkarte nicht angezeigt. Außerdem können weder Video noch Audio ausgegeben oder angezeigt werden.

- Der LCD-Monitor leuchtet auf, indem Sie den Monitor berühren, wenn er ausgeschaltet wurde, um Strom zu sparen.

Nach oben