- Start
- Verbindung mit externen Geräten
- Verbinden mit einem Aufnahmegerät oder einem Monitor

# Verbinden mit einem Aufnahmegerät oder einem Monitor

Die Kamera steuert direkt das Video und den Monitor, um Video auszugeben.

Audio-Cinchkabel

Videogerät/Monitor

HDMI-Kabel

BNC-Kabel (SDI)

HINWEIS

- VIERA Link wird von dieser Kamera nicht unterstützt. Der VIERA Link anderer Geräte funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn eine Verbindung zu dem mit dem VIERA Link-kompatiblen Gerät mit einem HDMI-Kabel besteht (Sonderzubehör).

- Die SD-Auflösungssignalausgabe vom <HDMI>-Anschluss wird als progressives Signal ausgegeben (480P, 576P).

- Verwenden Sie ein doppelt abgeschirmtes Kable, das 5C-FB entspricht, als BNC-Kabel (Sonderzubehör), das mit dem Anschluss <SDI OUT1> oder <SDI OUT2> verbunden ist.

- Verwenden Sie das doppelt abgeschirmte Kabel, das 4K/60p unterstützt, als HDMI-Kabel. Es wird außerdem empfohlen, das HDMI-Kabel von Panasonic, das 4K/60p unterstützt, als HDMI-Kabel zu verwenden.

Nach oben