- Start
- Beschreibung der Teile
- Bereich Warnungen und Statusanzeigen

# Bereich Warnungen und Statusanzeigen

1. <BRIGHT>-Taste

   Steuert die Helligkeit des Anzeigefensters.

   Die Helligkeit wird bei jeder Betätigung der <BRIGHT>-Taste in zwei Stufen umgeschaltet.

   Unabhängig von der vorherigen Einstellung wird die dunkle Einstellung angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

2. <WARNING>-Lampe

   Blinkt oder leuchtet, wenn etwas Ungewöhnliches im Speicher passiert.

3. <STREAMING>-Lampe

   Leuchtet orange, wenn die Kamera streamt.

4. Hinterer Kamerakontrollschalter

   Steuert das Verhalten der hinteren Kamerakontrolllampe und der Rückwand-Kontrolllampe.

   <ON>: Aktiviert das Verhalten der hinteren Kamerakontrolllampe und der Rückwand-Kontrolllampe.

   <OFF>: Deaktiviert das Verhalten der hinteren Kamerakontrolllampe und der Rückwand-Kontrolllampe.

5. Hintere Kamerakontrolllampe

   Wenn der hintere Kamerakontrolllampenschalter auf <ON> eingestellt ist, funktioniert diese Lampe genauso wie die vordere Kamerakontrolllampe am Sucher.

6. Rückwand-Kontrolllampe

   Wenn der hintere Kamerakontrolllampenschalter auf <ON> eingestellt ist, funktioniert diese Lampe genauso wie die hintere Kamerakontrolllampe.

Nach oben