- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [MINIATUR]-Menü

# [MINIATUR]-Menü

Zur Bestätigung oder zum Löschen des aufgezeichneten Videoclips.

Dieses Menü kann eingestellt werden, während der Thumbnail-Bildschirm angezeigt wird.

## [WIEDERGABE]

Legt die Wiedergabe der aufgenommenen Videoclips fest.

### [CLIP AUSW]

Wählt einen Videoclip aus, der im Miniaturbild-Bildschirm angezeigt wird.

Dies wird unter [ALLE SLOTS] immer angezeigt, wenn vom Kamerabild-Bildschirm zum Thumbnail-Bildschirm umgeschaltet wird.

[ALLE SLOTS] | Zeigt alle Videoclips an, die auf der Speicherkarte im jeweiligen Kartensteckplatz aufgezeichnet sind.
[SLOT1] | Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 aufgezeichnet sind.
[SLOT2] | Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 aufgezeichnet sind.
[SLOT3] | Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 aufgezeichnet sind.
[GLEICHES FORMAT] | Zeigt nur die Videoclips an, die im gleichen Format wie das Systemformat gespeichert sind. Videoclips, die im gleichen Format gespeichert sind, bedeutet, dass jedes Element im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT]/[AUDIOSAMPLE AUFLÖSUNG] dem aktuellen Status der Einstellung entspricht.
[MARKIERT] | Zeigt nur die Videoclips an, denen eine Aufnahmemarkierung angehängt ist.

(Werkseinstellung: [ALLE SLOTS])

### [FORTL. ABSP.]

Wählen Sie, ob die Wiedergabe ab der Position starten soll, an der die Wiedergabe gestoppt wurde.

[EIN] | Die Wiedergabe erfolgt ab der Position, an der die Wiedergabe gestoppt wurde.
[AUS] | Die Wiedergabe startet immer am Anfang des Videoclips.

(Werkseinstellung: [AUS])

## [CLIP]

Der Videoclip kann geschützt oder auf eine andere Speicherkarte kopiert werden.

[GESCHÜTZT] | [WÄHLEN] | Schützen Sie den Videoclip, damit er nicht versehentlich gelöscht wird. Wählen Sie den zu schützenden Videoclip aus und stellen Sie den Schutz ein.
[LÖSCH.] | [ALLE] | Löscht alle Videoclips, die im Thumbnail-Bildschirm angezeigt werden. Ein Videoclip, der nicht im Thumbnail-Bildschirm angezeigt wird, wird nicht gelöscht.
[WÄHLEN] | Wählen Sie den zu löschenden Videoclip aus und löschen Sie ihn.
[KOPIEREN] | [ALLE] | Kopiert alle Videoclips auf eine andere Speicherkarte.
[WÄHLEN] | Wählt den zu kopierenden Videoclip aus und kopiert ihn auf eine andere Speicherkarte. Wählen Sie [SLOT2→SLOT1] oder [SLOT3→SLOT1], um während der Aufnahme im P2-Format einen Videoclip, der sich über Kartensteckplatz 2 und Kartensteckplatz 3 erstreckt, auf die expressP2-Karte in Kartensteckplatz 1 zu kopieren. Am Anfang des Kopiervorgangs tritt ein Fehler auf, wenn [SLOT2→SLOT3] oder [SLOT3→SLOT2] ausgewählt wurde.
[REPARATUR] | Repariert einen Videoclip, bei dem angezeigt wird, was durch einen plötzlichen Stromverlust usw. während der Aufnahme im P2-Format verursacht wird.
[NEU VERBINDEN] | [WÄHLEN] | Während der Aufnahme im P2-Format wird ein Videoclip, der über mehrere microP2-Karten aufgezeichnet wurde, möglicherweise nicht als fortlaufender Videoclip erkannt und zeigt möglicherweise an. Stellt einen fortlaufenden Videoclip wieder her, indem die wieder zu verbindenden Videoclips ausgewählt werden.
[INFORMATION] | Zeigt die ausführlichen Informationen des Videoclips an.

HINWEIS

- Videoclips im P2-Format können nicht geschützt werden.

- Videoclips im MOV-Format können nicht kopiert werden.

## [ANZEIGEN]

Legt die Anzeige des Thumbnail-Bildschirms fest.

### [DATEN]

Wählt den Inhalt aus, der im Zeitcode-Anzeigebereich angezeigt werden soll.

[START TC] | Zeigt den Zeitcodewert am Anfang der Aufnahme an.
[CLIP NAME] | Zeigt die Videoclipnamen an.

(Werkseinstellung: [START TC])

Nach oben