- Start
- Aufnahmen
- Handhabung von Einstellungsdaten
- Dateistruktur der Einstellungsdaten

# Dateistruktur der Einstellungsdaten

Die Kamera hat sechs Dateidatenbereiche.

Werksdaten | Dieser Bereich speichert Standardwerte. Er kann nicht in Menüvorgängen überschrieben werden.
Aktuelle Daten | Dieser Bereich speichert den Betriebsstatus der Kamera. Einstellwerte in diesem Bereich werden durch Menüvorgänge geändert.
Einrichtungsdatei | Dieser Bereich speichert die Werte, die durch Menüvorgänge eingestellt werden. Als Standard werden hier die werksseitigen Standardwerte gespeichert.
Szenendatei | Sechs Szenendateien sind verfügbar.
Objektivdateien | Acht Objektivdateien sind verfügbar. Acht dieser Dateien können zusammen als einzelne Datei auf einer SD-Karte gespeichert werden.
CAC-Datei | Dieser Bereich speichert 32 Farbfehlerkorrekturdaten (CAC-Daten).

#### Einrichtungsdatei und Szenendatei

Szenendatei

Einrichtungsdatei

SD-Karte

SD-Karte

[SONSTIGE] → [DATEI] → [SZENENDATEI (SD KARTE)] → [SPEICHERN]/[SPEICH UNTER]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [SZENENDATEI (SD KARTE)] → [LADEN]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SD KARTE)] → [SPEICHERN]/[SPEICH UNTER]

[SZENE1] - [SZENE6]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SD KARTE)] → [LADEN]

[ALLE]

Aktuelle Daten

[SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [INITIALIS.]

[SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [LADEN]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SPEICHER)] → [LADEN]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SPEICHER)] → [SPEICHERN]

Werksdaten

[SCENE FILE] → [LADEN/SPEICHERN/INITIALIS.] → [SPEICHERN]

Szenendatei (Speicher)

[SONSTIGE] → [MENÜ INITIALISIEREN]

Einrichtungsdatei (Speicher)

Zahl der Dateien: 1

Zahl der Dateien: 6

#### Objektivdatei und CAC-Datei

Aktuelle Daten

Die Datei, die dem verbundenen Objektiv entspricht, wird über [KAMERA] → [CAC EINSTELLUNG] → [CAC KOMPENSATION] → [EIN] automatisch geladen.

[SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] → [LADEN]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] → [SPEICHERN]

[SONSTIGE] → [MENÜ INITIALISIEREN]

Objektivdatei (Speicher)

CAC-Datei (Speicher)

Werksdaten

Zahl der Dateien: 8

Zahl der Dateien: 32

[SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] → [SPEICHERN]/[SPEICH UNTER]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [CAC-DATEI(SD KARTE)] → [LADEN]

[SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] → [LADEN]

CAC-Datei

Objektivdateien

SD-Karte

SD-Karte

HINWEIS

- Jede Datei kann nicht bedient werden, indem das Menü im Intervallaufzeichnung-Standby angezeigt wird. Drücken Sie die Taste <REC> oder <STOP>, um die Intervallaufzeichnung zu beenden, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen.

## Einstellung mithilfe von SD-Karten

Sie können Einstellungen mithilfe einer SD-Karte vornehmen, die die Menüdaten speichert.

Mithilfe dieser Daten lassen sich die optimalen Kameraeinstellungen jederzeit wiederherstellen.

Nach oben