- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten der Speicherkarte
- Von der Kamera unterstützte Speicherkarten

# Von der Kamera unterstützte Speicherkarten

Folgende expressP2-Karten, microP2-Karten und SD-Karten können mit der Kamera verwendet werden. (Stand: April 2022)

Art der expressP2-Karte | Aufnahmekapazität
--- | ---
expressP2-Karte, Modellreihe A | 256 GB
expressP2-Karte, Modellreihe B | 256 GB, 512 GB
expressP2-Karte, Modellreihe C | 256 GB, 512 GB

Art der microP2-Karte | Aufnahmekapazität
--- | ---
microP2-Karte, Modellreihe A | 32 GB, 64 GB
microP2-Karte, Modellreihe B | 64 GB

- Die Kamera unterstützt nicht die Funktion CPS (Content Protection System) der P2-Karte, sodass eine P2-Karte, die mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert wurde, nicht verwendet werden kann. Wenn sie mit der Kamera formatiert wurde, kann sie als P2-Karte verwendet werden, die nicht verschlüsselt ist.

Art der SD-Karte | Aufnahmekapazität
--- | ---
SDXC-Speicherkarte | 48 GB - 256 GB

- Folgende Speicherkarten können nicht verwendet werden, da sie nicht mit den SD-Standards konform sind.

  - Eine Speicherkarte mit 48 GB oder mehr ohne das SDXC-Logo

- Die Bedienung aller oben aufgeführten Speicherkarten kann nicht immer sichergestellt werden.

- Folgende Speicherkarten können nicht verwendet werden.

  - P2-Speicherkarte

  - microP2-Karte mit angebrachtem microP2-Kartenadapter

## Geschwindigkeitsklasse während der Aufnahme

Die Art der zu verwendenden Speicherkarte unterscheidet sich abhängig von dem Aufzeichnungsmodus und dem Aufzeichnungsformat.

Verwenden Sie Speicherkarten, die mit der Geschwindigkeitsklasse, UHS-Geschwindigkeitsklasse oder Video-Geschwindigkeitsklasse kompatibel sind.

Die Aufnahme wird möglicherweise plötzlich beendet, wenn eine Speicherkarte verwendet wird, die nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeitsklasse kompatibel ist.

- Geschwindigkeitsklasse, UHS-Geschwindigkeitsklasse und Video-Geschwindigkeitsklasse sind die Geschwindigkeitsspezifikationen in Bezug auf fortlaufendes Schreiben. Überprüfen Sie die Angaben auf dem Etikett und andere Informationen zur Speicherkarte.

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus P2 ist

expressP2-Karten, microP2-Karten und SDXC-Speicherkarten können verwendet werden.

Aufnahme-Bitrate oder Aufzeichnungsfunktion | Art der Speicherkarte | Beispiel für die Logo-Anzeige
--- | --- | ---
Von der Kamera unterstützte Speicherkartenarten | expressP2-Karte, microP2-Karte, SDXC-Speicherkarte (Die Verwendung von Karten, deren Betrieb von Panasonic bestätigt wurde, wird empfohlen) |

HINWEIS

- Einzelheiten zu den SD-Karten, deren Betrieb bestätigt wurde, erhalten Sie beim Support-Desk auf der folgenden Website:

  https://pro-av.panasonic.net/

#### Ist der Aufzeichnungsmodus MOV

expressP2-Karten, microP2-Karten mit 64 GB und SDXC-Karten können verwendet werden.

SDHC-Karten und microP2-Karten mit 32 GB können nicht verwendet werden.

Aufnahme-Bitrate oder Aufzeichnungsfunktion | Speicherkartenart und Geschwindigkeitsklasse | Beispiel für die Logo-Anzeige
--- | --- | ---
400 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V60 oder höher Oder die expressP2-Karte, microP2-Karte der Modellreihe B |
200 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V30 oder höher, UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher Oder die expressP2-Karte, microP2-Karte |
150 Mbps
100 Mbps
50 Mbps | Video-Geschwindigkeitsklasse V10 oder höher, UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 oder höher, Geschwindigkeitsklasse 10 oder höher Oder die expressP2-Karte, microP2-Karte |

Nach oben