- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten für den Audioeingang
- Verwenden des vorderen Mikrofons

# Verwenden des vorderen Mikrofons

Mikrofone wie das etwa das Stereomikrofon-Kit AJ-MC900G (Sonderzubehör) können angebracht werden.

Sucher-Klemmschraube

Sucher

Mikrofonhalter

<MIC IN>-Anschluss

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Öffnen Sie den Mikrofonhalter. (Abb. 1)

Bringen Sie das Mikrofon an und ziehen Sie die Sucher-Klemmschraube fest. (Abb. 2)

Dabei muss die UP-Anzeige am Mikrofon nach oben weisen.

Verbinden Sie das Mikrofonkabel mit dem <MIC IN>-Anschluss an der Kamera. (Abb. 3)

Schalten Sie entsprechend dem aufzuzeichnenden Audiokanal die Schalter <AUDIO IN CH1> bis <AUDIO IN CH4> zu <FRONT> um.

Nach oben