- Start
- Aufnahmen
- Grundbedienung
- Normale Aufnahme

# Normale Aufnahme

Drücken Sie die <REC>-Taste, um mit der Aufzeichnung von Video und Audio auf der Speicherkarte zu beginnen.

Ein Datensatz aus Bild- und Tondaten, der in einer einzelnen Aufnahme erstellt wurde, zusammen mit zusätzlichen Informationen, wird als „Videoclip“ bezeichnet.

Drücken Sie die <REC>-Taste, um die Aufnahme zu starten.

Die [REC]-Lampe im Sucher leuchtet während des Aufnahmevorgangs.

Drücken Sie die <REC>-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Die [REC]-Lampe im Sucher erlischt.

HINWEIS

- Die Tasten <REV ()>/<STOP ()>/<FWD ()>/<PLAY/PAUSE (/)> können während des Aufnahmevorgangs nicht bedient werden.

- In den folgenden Fällen kann es etwas dauern, bis das Schreiben auf die Speicherkarte beendet ist.

  Das Drücken der <REC>-Taste löst keine unmittelbaren Reaktionen aus.

  - Wenn Kurzaufnahmen gestoppt werden

  - Wenn der Aufnahmevorgang sofort nach der Aufzeichnung auf der zweiten Speicherkarte angehalten wird

- Die Aufzeichnung beginnt unter Verwendung des Speichers der Kamera, selbst wenn die Aufzeichnung unmittelbar nach dem Einsetzen der Speicherkarte oder dem Einschalten gestartet wird. In diesem Fall kann die Aufzeichnung nicht gestoppt werden, bis die Speicherkarte erkannt wurde. Als Warnmeldung wird dabei [AUFNAHMEPAUSE UNGÜLTIG] angezeigt.

- Nach dem Betätigen der Taste <REC> in Schritt 2 kann es einige Zeit dauern, bis die Aufnahme stoppt.

Nach oben