- Start
- Wiedergabe
- Thumbnail-Vorgang
- Wiederherstellen von Videoclips

# Wiederherstellen von Videoclips

In den folgenden Fällen kann abhängig vom Zustand eine Wiederherstellung des Videoclips erforderlich sein. Abhängig von dem Fehler kann die Wiederherstellung einige Zeit dauern.

- Wenn die Speicherkarte in dem Kartensteckplatz, dessen Karten-Zugriffslampe blinkt, entfernt wird

- Wenn der Strom ausgeschaltet wird, indem der Akku oder das externe DC-Netzteil während der Aufnahme oder während des Vorgangs zum Abschluss der Aufnahme getrennt werden

## Wiederherstellen eines Videoclips (P2-Format)

Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist.

wird im Thumbnail-Bildschirm angezeigt, wenn mindestens ein beschädigter P2-Videoclip im Thumbnail-Bildschirm vorhanden ist, der eventuell repariert werden kann. In solch einem Fall kann der Videoclip anhand der folgenden Schritte repariert werden.

Drücken Sie die <THUMBNAIL>-Taste.

Der Thumbnail-Bildschirm wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste <MENU>, während der Thumbnail-Bildschirm angezeigt wird.

Das Menü wird angezeigt.

Wählen Sie das Menü [MINIATUR] → [CLIP] → [REPARATUR] aus.

Wählen Sie [JA].

Alle beschädigten P2-Videoclips, die im Thumbnail-Bildschirm repariert werden können, werden repariert.

## Wiederherstellen eines Videoclips (MOV-Format)

Ein Fehler wie in der folgenden Abbildung wird angezeigt, wenn MOV als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist.

[ALLE SLOTS]

[Reparatur]

[Clips müssen restauriert werden.]

Abb. 1

Wählen Sie [SET] im Fehlermeldungsbildschirm aus. (Abb. 1)

- Sobald die Reparatur beendet wird, wählen Sie in der Bestätigungsmeldung aus. Sie kehren zum vorhergehenden Bildschirm zurück.

- wird auf dem Videoclip angezeigt, wenn anormalen Verwaltungsinformationen beim Anzeigen des Thumbnails ermittelt werden.

HINWEIS

- Entfernen Sie nicht die Speicherkarte in dem blinkenden Kartensteckplatz und trennen Sie nicht den Akku oder das externe DC-Netzteil, wenn die Karten-Zugriffslampe orange blinkt. Andernfalls wird die Speicherkarte beschädigt.

- Verwenden Sie einen ausreichend geladenen Akku oder ein externes DC-Netzteil.

- Abhängig von der Bedingung der Daten ist eine vollständige Reparatur möglicherweise nicht möglich.

- Um die Videoclips wiederherzustellen, müssen die Videoclips länger als eine bestimmte Zeit aufgezeichnet werden. Insbesondere in den folgenden Fällen werden die Videoclips möglicherweise nicht wiederhergestellt, da die Anzahl der aufzuzeichnenden Bilder zu gering ist.

  - Wenn die Intervallaufzeichnung aktiviert ist.

- Wenn die Reparatur fehlschlägt, können die Videoclips, die vor dem Ausschalten des Geräts aufgenommen wurden, nicht wiedergegeben werden.

  Außerdem ist die Aufnahme möglicherweise nicht mehr möglich.

- Wenn Daten, die mit anderen Gerät aufgezeichnet wurden, repariert werden, können sie möglicherweise nicht auf der Kamera oder einem anderem Gerät wiedergegeben werden.

- Wenn die Reparatur fehlschlägt, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, nachdem Sie eine Zeit lang gewartet haben. Wenn die Reparatur wiederholt fehlschlägt, formatieren Sie sie mit der Kamera. Bei der Formatierung werden alle Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

- Die Anzeige der Thumbnails wird langsamer, wenn die Thumbnail-Informationen repariert werden.

- Die Proxy-Daten werden gelöscht, wenn eine beschädigte Clip-Datei mit Proxy-Daten im P2-Format wiederhergestellt wird.

Nach oben