- Haut
- Présentation
- Avant d’utiliser la caméra

# Avant d’utiliser la caméra

#### Avant d’utiliser la caméra, vérifiez toujours si la batterie interne n’est pas déchargée avant de régler la date ou l’heure.

L’horloge interne de la caméra se réinitialise lorsque la batterie interne est déchargée. Cela peut entraîner l’enregistrement incorrect des métadonnées du clip ou leur affichage incorrect sur l’écran des miniatures.

Vérifiez si la batterie interne n’est pas déchargée avant utilisation. (Charge de la batterie interne)

En outre, réglez la date et l’heure correctes.

Pour plus de détails sur le réglage de la zone temporelle et de la date/heure, reportez-vous à la section [TIME ZONE] et [CLOCK SETTING].

#### N’utilisez pas l’appareil dans les endroits graisseux, enfumés ou poussiéreux.

Les performances peuvent être amoindries si des petites particules ou autres corps étrangers pénètrent à l’intérieur du produit.

Prenez des précautions supplémentaires dans un environnement où des effets spéciaux, comme de la fumée sortant d’une machine fumigène au théâtre, sont utilisés.

#### Cartes mémoire

- La surface de la caméra ou la carte mémoire peut être légèrement chaude lorsqu’elle est utilisée pendant une longue période, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

- La quantité de mémoire incluse sur l’étiquette de la carte mémoire correspond à la quantité totale de mémoire ci-dessous.

  - Capacité de protéger et de gérer le droit d’auteur.

  - Capacité utilisable comme mémoire normale sur la caméra ou sur un ordinateur.

- Ne heurtez pas, ne pliez pas et ne laissez pas tomber la carte mémoire.

- Il est possible que les données de la carte mémoire soient détruites ou effacées dans les cas suivants.

  - Bruit électrique ou électricité statique

  - Dysfonctionnement de la caméra ou de la carte mémoire

- N’effectuez pas les opérations suivantes pendant l’accès à une carte mémoire.

  - Retrait de la carte mémoire

  - Déconnexion de la batterie ou de l’alimentation secteur externe sans mettre la caméra hors tension

  - Application d’une vibration ou d’un choc

#### Avertissement relatif aux faisceaux laser

Le capteur MOS peut être endommagé si le capteur MOS est exposé à la lumière d’un faisceau laser.

Assurez-vous que les faisceaux laser ne frappent pas directement l’objectif lorsque vous filmez dans un environnement où des appareils émettant un rayonnement laser sont utilisés.

#### Notez les points suivants.

- Si vous êtes sur le point d’enregistrer des images importantes, filmez toujours quelques séquences d’essai préalables pour vérifier le bon enregistrement des images et du son.

- Panasonic n’assume aucune responsabilité lorsque l’enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d’un dysfonctionnement de la caméra ou de la carte mémoire pendant l’utilisation.

- Réglez le calendrier (date de l’horloge interne) et le fuseau horaire, ou vérifiez le réglage avant l’enregistrement. Cela aura un effet sur la gestion des contenus enregistrés.

#### Mises en garde lorsque vous jetez ou transférez des cartes mémoire vers d’autres

Le formatage des cartes mémoire ou la suppression des données en utilisant les fonctions de l’appareil ou d’un ordinateur modifiera uniquement les informations de gestion de fichiers : cela ne supprimera pas complètement les données sur les cartes.

Il est recommandé d’effacer complètement les données en suivant la procédure ci-après lors de la mise au rebut ou du transport.

- Détruisez physiquement la carte mémoire

- Effacez complètement les données contenues dans la carte mémoire à l’aide d’un logiciel d’effacement de données disponible sur le marché, etc.

La gestion des données enregistrées sur sa carte mémoire est de la responsabilité de l’utilisateur.

#### Moniteur LCD

- N’affichez pas en permanence la même image ou le même texte sur le moniteur LCD pendant une longue période de temps. L’image peut rester gravée à l’écran. L’écran retrouvera son état normal si vous laissé votre caméscope désactivé pendant plusieurs heures.

- De la condensation se forme parfois sur le panneau LCD du moniteur LCD dans des emplacements sujets aux différences extrêmes de température. Si ceci se produit, nettoyez avec un chiffon doux et sec.

- Le moniteur LCD sera légèrement plus sombre que la normale immédiatement après la mise sous tension lorsque la caméra est très froide. Il revient à sa luminosité normale quand la température interne augmente.

- Le moniteur LCD est géré avec une grande précision pour qu’au moins 99,99% des points soient des pixels effectifs, mais il peut y avoir 0,01% ou moins de pixels invalides ou de pixels toujours allumés. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement et ceci n’a absolument aucun effet sur les images enregistrées.

- Il peut être difficile de voir ou de reconnaître la touche lorsqu’une feuille de protection est apposée au moniteur LCD.

#### GPS

Les satellites GPS (Global Position System) sont contrôlés par le Département d’État américain, et leur précision peut être modifiée intentionnellement.

Effectuez le positionnement à un endroit à ciel ouvert et évitez les endroits soumis à des obstacles, par exemple en intérieur ou au milieu des arbres.

Selon l’environnement ou le moment de la journée, le positionnement peut prendre beaucoup de temps ou il peut y avoir une erreur de positionnement importante.

#### Déni de responsabilité

Panasonic n’est en aucun cas responsable de ce qui suit.

1. Dommage fortuit, spécial ou consécutif provoqué directement ou indirectement avec la caméra

2. Dommages, cassure de la caméra, etc., causés par une mauvaise utilisation ou une négligence de l’utilisateur

3. Démontage, réparation, ou modification (logiciels compris) de la caméra effectués par l’utilisateur

4. Inconvénients, damnification ou dommages en ne pouvant enregistrer ni afficher la vidéo en raison de tout motif, y compris une panne ou un dysfonctionnement de la caméra

5. Inconvénients, damnification ou dommages résultant d’un dysfonctionnement du système combiné avec un équipement tiers

6. Une réclamation de responsabilité ou une réclamation pour une violation de la vie privée par un individu ou un groupe qui a fait l’objet d’une vidéo filmée par l’utilisateur (y compris l’enregistrement) qui est rendue publique pour une quelconque raison (y compris l’utilisation avec l’authentification de l’utilisateur réseau désactivée)

7. Les informations enregistrées sont perdues suite à un événement quelconque (y compris l’initialisation de cette caméra à cause d’un oubli des les informations d’authentification telles que le nom d’utilisateur ou le mot de passe)

#### Mises en garde concernant le réseau

Étant donné que cette caméra est utilisée connectée à un réseau, des risques sont présents.

1. Fuite ou divulgation de renseignements par l’intermédiaire de la caméra

2. Utilisation frauduleuse de la caméra par un tiers malveillant

3. Obstruction et/ou interruption de la caméra provoquée par un tiers malveillant

Il incombe au client de prendre des mesures de sécurité de réseau suffisantes, y compris les éléments suivants pour éviter tout dommage causé par de tels risques. Veuillez noter que Panasonic n’est pas responsable des dommages causés par une telle atteinte.

- Utilisez la caméra sur un réseau où la sécurité est assurée par l’utilisation d’un pare-feu, etc.

- Lorsque vous utilisez la caméra sur un système où un ordinateur, une tablette, un smartphone ou un autre périphérique est connecté, assurez-vous que le contrôle et le nettoyage de l’infection par un virus informatique et un programme malveillant sont effectués périodiquement.

- Afin d’éviter les attaques malveillantes, utilisez des chaînes de texte comportant 8 caractères ou plus incluant 3 types de caractères ou plus pour les informations d’authentification (par exemple, nom d’utilisateur et mot de passe) afin que le tiers ne puisse pas deviner vos informations d’authentification.

- Définissez et conservez les informations d’authentification (nom d’utilisateur, mot de passe, etc.) de manière appropriée afin qu’elles ne soient pas visibles par le tiers.

- Modifiez périodiquement les informations d’authentification (nom d’utilisateur, mot de passe, etc.) et n’utilisez pas les mêmes informations d’authentification que pour d’autres comptes.

- Pour éviter que les réglages de la caméra ne fuient sur le réseau, exécutez une mesure telle que la restriction de l’accès avec l’authentification de l’utilisateur, etc.

- N’installez pas dans un endroit où la caméra, le câble, etc., peuvent être facilement endommagés.

#### Sécurité

Lorsque vous manipulez la caméra ou une carte mémoire, veillez à ce qu’elle ne soit pas volée, perdue ou abandonnée, et manipulez-la avec précaution lors de sa mise au rebut ou de sa fourniture. Notez que Panasonic n’est pas responsable de la fuite, de la falsification ou de la perte d’informations causée par les utilisateurs.

Haut de page