- Haut
- Préparation
- Préparation de l’entrée audio
- Utilisation du récepteur de microphone sans fil

# Utilisation du récepteur de microphone sans fil

Fig. 1

Retirez le couvercle pour insérer un récepteur de microphone sans fil et fixez-le avec les vis. (Fig. 1)

Basculez les commutateurs <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4> sur <W.L.> en fonction du canal audio à enregistrer.

Pour utiliser le récepteur de microphone sans fil à 2 canaux, effectuez le réglage sur le menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [TYPE SANS FIL] → [DOUBLE].

Haut de page