- Haut
- Prise de vue
- Fichier de scène
- Fichiers de scène

# Fichiers de scène

## Structure de fichiers des données de configuration

Les fichiers de scène de [F1:] à [F6:] peuvent être sauvegardés dans la mémoire de la caméra conformément au numéro du fichier de scène.

Les contenus de réglage du menu [FICHIER SCÈNE] peuvent être enregistrés sous la forme d’un fichier de scène.

En outre, les valeurs de réglage actuelles des fichiers de scène de [F1:] à [F6:] peuvent être enregistrées en tant que fichier dans la mémoire de la caméra et sur une carte SD, et ces données peuvent être chargées et utilisées dans la caméra.

La configuration de la structure des fichiers de données sur la caméra s’effectue comme suit.

La caméra

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Réglage d'usine)

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Valeur actuelle)

(Valeur enregistrée sur la caméra)

[F2:]

[F3:]

[F5:]

[F1:]

[F4:]

Carte mémoire

Fichier de scène 1

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

Fichier de scène n

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

Le fichier de scène peut être initialisé.

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [INITIALISER].

La valeur de réglage actuelle de chaque fichier de scène peut être individuellement sauvegardée sur la caméra. En outre, les fichiers de scène sauvegardés dans la mémoire de la caméra peuvent être chargés.

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [CHARGER]/[SAUV.].

Le fichier de scène peut être enregistré sur une carte SD. En outre, le fichier de scène enregistré sur la carte SD peut être chargé.

## Enregistrement du fichier de scène

### Enregistrement du fichier de scène dans la mémoire de la caméra

Enregistre la valeur de réglage actuelle de la caméra dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [SAUV.].

### Enregistrement du fichier de scène sur une carte SD

Le fichier de scène peut être écrasé dans un fichier de la carte SD, ou enregistré en tant que nouveau fichier.

#### Enregistrement d’un fichier de scène en tant que nouveau fichier sur une carte SD

Les valeurs de réglage actuelles de la caméra sont enregistrées dans un nouveau fichier sur une carte SD en spécifiant le nom de fichier.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] → [ENREG.].

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent.

Saisissez le texte à définir avec le clavier.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur le message d’erreur, reportez-vous à la section « Système d’avertissement ».

#### Enregistrement du fichier de scène en écrasant un fichier sur la carte SD

Écrase le fichier sélectionné dans la liste des fichiers de scène enregistrés sur la carte SD avec les valeurs de réglage actuelles de la caméra.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] → [SAUV.].

La liste des fichiers de scène enregistrés sur la carte SD s’affiche.

Sélectionnez le fichier à écraser dans la liste des fichiers de scène.

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent. Laissez-le comme tel lors de l’écrasement.

Sélectionnez [Accès].

Un écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est sauvegardé.

## Chargement du fichier de scène

Le fichier de scène enregistré dans la mémoire de la caméra ou la carte SD est chargé.

### Chargement du fichier de scène depuis la mémoire de la caméra

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [CHARGER].

### Chargement du fichier de scène depuis la carte SD

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)] → [CHARGER].

Une liste de fichiers de scène enregistrés dans le répertoire de la carte SD s’affiche.

Sélectionnez le nom de fichier pour le fichier à charger.

Choisissez de charger tous les fichiers de scène ([F1:] à [F6:]) ou de les charger individuellement.

- Pour les charger tous, sélectionnez [TOUT].

  Pour les charger individuellement, sélectionnez le numéro de scène à charger.

Sélectionnez [SET].

Le fichier est chargé.

- Un message d’erreur peut s’afficher. Pour plus de détails sur le message d’erreur, reportez-vous à la section « Système d’avertissement ».

## Initialisation du fichier de scène

Initialise le fichier de scène sauvegardé dans la mémoire de la caméra.

Sélectionnez le fichier de scène pour revenir au réglage d’usine dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. FICHIER].

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [CHARGER/SAUV./INITIALISER] → [INITIALISER].

L’écran de confirmation s’affiche.

Sélectionnez [OUI].

Le réglage d’usine du fichier de scène sélectionné est restauré.

## Modification du nom du fichier de scène

Modifie le nom du fichier de scène sauvegardé dans la mémoire de la caméra.

La seule partie modifiable est la section de titre du nom du fichier de scène. À titre d’exemple, si le nom du fichier de scène est [F6:HLG], seule la partie « HLG » est modifiable.

Sélectionnez le fichier de scène pour modifier le nom dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. FICHIER].

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [ÉDIT. NOM].

L’écran de saisie du nom de fichier et le clavier s’affichent.

Saisissez le texte à définir avec le clavier. (Huit caractères maximum)

Sélectionnez [Accès].

Le nom du fichier est mis à jour.

Haut de page