- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement avec remplacement à chaud

# Enregistrement avec remplacement à chaud

L’enregistrement peut couvrir plus de deux cartes mémoire par l’insertion des cartes mémoire dans les logements pour carte 2 et 3.

Ainsi, même en retirant la carte mémoire qui n’est pas en cours d’enregistrement, vous pouvez réaliser un enregistrement en continu sur deux ou plusieurs cartes mémoire.

Remarquez toutefois que la reconnaissance d’une carte mémoire peut être retardée en fonction du moment (dès la fin d’un pré-enregistrement ou avant et après un enregistrement en continu sur deux cartes) si la carte mémoire est insérée. Lorsque vous insérez une carte mémoire, assurez-vous qu’il y a au moins une minute de capacité d’enregistrement restante sur la carte mémoire destinée à l’enregistrement.

REMARQUE

- La lecture avec remplacement à chaud n’est pas prise en charge.

- L’enregistrement avec remplacement à chaud est impossible entre le logement pour carte 1 et le logement pour carte 2 ou 3.

Haut de page