- Haut
- Préparation
- Préparation de l’entrée audio
- Utilisation d’appareils audios

# Utilisation d’appareils audios

Raccordez l’appareil audio à la borne <AUDIO IN CH1/3> ou <AUDIO IN CH2/4> de la caméra au moyen du câble XLR.

Selon le canal auquel le câble XLR est branché, réglez les commutateurs <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4> sur <REAR>.

Positionnez le commutateur de sélection <LINE>/<MIC> du panneau arrière sur <LINE>.

Haut de page