- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- Cartes mémoire prises en charge par la caméra

# Cartes mémoire prises en charge par la caméra

Les cartes expressP2, microP2 et SD suivantes sont utilisables avec la caméra. (À compter d’avril 2024)

Type de la carte expressP2 | Capacité d’enregistrement
--- | ---
Carte expressP2 série A | 256 GB
Carte expressP2 série B | 256 GB, 512 GB
Carte expressP2 série C | 256 GB, 512 GB

Type de la carte microP2 | Capacité d’enregistrement
--- | ---
Carte microP2 série A | 32 GB, 64 GB
Carte microP2 série B | 64 GB

- La caméra ne prend pas en charge la fonction CPS (Content Protection System) de la carte P2, donc une carte P2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS n’est pas utilisable. Lorsqu’elle est formatée avec la caméra, elle est utilisable en tant que carte P2 non chiffrée.

Type de la carte SD | Capacité d’enregistrement
--- | ---
Carte mémoire SDXC | 48 GB - 256 GB

- Les cartes mémoire suivantes sont inutilisables parce qu’elles ne sont pas conformes aux normes SD.

  - Une carte mémoire de 48 GB ou plus sans logo SDXC

- Le bon fonctionnement des cartes mémoire susmentionnées n’est pas toujours assuré.

- Les cartes mémoire suivantes sont inutilisables.

  - Carte mémoire P2

  - Carte microP2 à laquelle est fixé un adaptateur de carte microP2

## Speed Class pendant la prise de vue

Le type de carte mémoire à utiliser varie selon le mode d’enregistrement et le format d’enregistrement.

Utilisez les cartes mémoire compatibles avec la Speed Class, la UHS Speed Class ou la Video Speed Class.

L’enregistrement peut s’arrêter soudainement lorsqu’une carte mémoire non compatible avec la Speed Class requise est utilisée.

- Les Speed Class, Speed Class UHS et Video Speed Class sont des caractéristiques de vitesse relatives à l’écriture en continu. Vérifiez l’affichage sur l’étiquette et les autres informations sur la carte mémoire.

#### Lorsque le mode d’enregistrement est P2

La carte expressP2, la carte microP2 et la carte mémoire SDXC sont utilisables.

Taux d’échantillonnage d’enregistrement ou fonction d’enregistrement | Type de carte mémoire | Exemple d’affichage du logo
--- | --- | ---
Types de carte mémoire pris en charge par la caméra | Carte expressP2, carte microP2 et carte mémoire SDXC (Il est recommandé d’utiliser une carte dont le bon fonctionnement a été vérifié par Panasonic) |

REMARQUE

- Pour plus de détails sur la carte SD dont le bon fonctionnement a été vérifié, visitez le centre d’aide du site Web suivant :

  https://pro-av.panasonic.net/

#### Lorsque le mode d’enregistrement est MOV

La carte expressP2, la carte microP2 de 64 GB et la carte SDXC sont utilisables.

La carte SDHC et la carte microP2 de 32 GB sont inutilisables.

Taux d’échantillonnage d’enregistrement ou fonction d’enregistrement | Type de carte mémoire et Speed Class | Exemple d’affichage du logo
--- | --- | ---
400 Mbps | Video Speed Class V60 ou plus élevée Ou la carte expressP2, la carte microP2 série B |
200 Mbps | Video Speed Class V30 ou plus élevée, UHS Speed Class 3 ou plus élevée Ou la carte expressP2, la carte microP2 |
150 Mbps
100 Mbps
50 Mbps | Video Speed Class V10 ou plus élevée, UHS Speed Class 1 ou plus élevée, Speed Class 10 ou plus élevée Ou la carte expressP2, la carte microP2 |

Haut de page