- Haut
- Prise de vue
- Utiliser les données de réglage
- Utilisation de cartes SD

# Utilisation de cartes SD

Procédez à la sélection dans le menu [AUTRES] → [FICHIER] → [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.] → [SLOT2]/[SLOT3].

Si une carte SD qui a été formatée selon une norme autre que les normes SDHC/SDXC sur un périphérique autre que cette caméra est insérée, le fichier ne peut pas être chargé ni enregistré. Reformatez la carte SD.

## Formatage de la carte SD

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [FORMATER MÉDIA] → [SLOT2]/[SLOT3].

Sélectionnez le logement pour carte dans lequel est insérée la carte SD à formater.

Sélectionnez [SET] sur l’écran de confirmation.

Sélectionnez lorsque vous n’effectuez pas de formatage.

Lorsque le message de fin s’affiche, sélectionnez .

Pour plus de détails sur le message d’erreur, reportez-vous à la section « Système d’avertissement ».

REMARQUE

- Les données supprimées à la suite d’un formatage ne peuvent pas être récupérées. Vérifiez toujours les données avant de formater.

Haut de page