- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Ajustes de bits de usuario

# Ajustes de bits de usuario

Ajuste los bits de usuario que desee grabar en el área del subcódigo en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].

Elemento | Descripción
--- | ---
[USER] | Graba los valores internos del usuario. Puede ajustar el valor del usuario en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UB PRESET]. Los valores establecidos son mantenidos incluso cuando se desactiva la alimentación. Para más detalles, consulte “Cómo introducir bits de usuario”.
[TIME] | Graba el tiempo medido por el reloj interno.
[DATE] | Graba el dígito de la hora del año/mes/día/fecha-hora medidas por el reloj interno.
[TCG] | Registra el valor de código de tiempo.
[FRAME RATE] | Registra la información de velocidad de fotogramas de la cámara. Al reproducir clips grabados en formato original, se emite la misma información de la velocidad de fotogramas que VITC UB sin tener en cuenta el valor grabado. Use este ajuste cuando el dispositivo de edición como un ordenador usa la información de la velocidad de fotogramas de los bits de usuario.
[REGEN] | Lee el último bit del usuario grabado en la tarjeta de memoria microP2 que está actualmente grabado, y graba este valor sin cambios.

Inicio de la página