- Arriba
- Introducción
- Antes de usar la cámara

# Antes de usar la cámara

#### Antes de usar la cámara, verifique siempre si la batería integrada no se ha consumido y, a continuación establezca la fecha/hora.

El reloj interno de la cámara se restablece cuando se ha consumido la batería integrada. Esto puede dar lugar a que los metadatos del clip no se graben correctamente, y es posible que no se muestren correctamente en la pantalla de miniaturas.

Antes de empezar a usar la unidad, compruebe si la batería integrada tiene carga. (Carga de la batería integrada)

También, establezca la fecha/hora correctas. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)

#### Cuando utilice este producto bajo la lluvia, la nieve o cuando se encuentre en la playa, tenga cuidado de no permitir que el agua acceda a la videocámara.

El agua provoca daños en la videocámara y en la tarjeta de memoria. (Es posible que no se pueda reparar)

#### Mantenga la videocámara alejada de dispositivos (televisores, videojuegos, etc.) que generen magnetismo.

- Si utiliza la videocámara en o cerca de televisores, es posible que los datos de vídeo y de sonido sean distorsionados por ondas electromagnéticas.

- Los campos magnéticos potentes generados por los altavoces y los motores de grandes dimensiones pueden ocasionar daños en los contenidos grabados y pueden distorsionar las imágenes.

- Las ondas electromagnéticas emitidas por microcomputadores pueden tener un efecto dañino sobre la videocámara y es posible que dañen los datos del vídeo y del sonido.

- Es posible que la videocámara no funcione correctamente si recibe efectos dañinos de dispositivos que generan magnetismo. En tal caso, apague la videocámara y extraiga la batería o desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente. A continuación, sustituya la batería o vuelva a conectar el adaptador de CA. Posteriormente, encienda la videocámara.

#### No utilice la videocámara cerca de transmisores de radio o de dispositivos de alto voltaje.

Si utiliza la videocámara cerca de transmisores de radio o dispositivos de alto voltaje, es posible que los datos del vídeo y el sonido grabados sufran efectos dañinos.

#### Cuando utilice la videocámara en la playa, etc., tenga cuidado de que la arena y el polvo no se introduzcan en la videocámara.

Es posible que la arena y el polvo dañen la videocámara y la tarjeta de memoria. (Tenga cuidado durante la inserción y la extracción de la tarjeta de memoria).

#### Cargador de batería y batería

- Si el indicador <CHARGE> continúa parpadeando incluso aunque la batería se encuentre a una temperatura óptima, es posible que la batería o el cargador estén dañados. Póngase en contacto con el distribuidor.

- Si la batería está caliente, tardará más tiempo del normal en cargarse.

- Si utiliza el cargador de la batería cerca de una radio, es posible que el sonido de esta se distorsione. Mantenga la batería y el cargador de esta a una distancia mínima de 1 m de las radios cuando se utilice.

- Es posible que se emita ruido cuando se utilice el cargador de la batería, pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

#### Al transportar la videocámara, tenga cuidado de que no se le caiga.

- Golpes fuertes dañarán el cuerpo de la videocámara y es posible que esta no funcione correctamente.

- Para transportar la videocámara, utilice una correa de agarre o una correa para el hombro y sujétela con cuidado.

#### No aplique insecticida ni materiales volátiles a la videocámara.

- Si entran en contacto con la videocámara insecticida o materiales volátiles, es posible que el cuerpo de la videocámara se deforme y que se desprenda la pintura.

- No permita que la videocámara permanezca en contacto con objetos de goma o vinilo durante un período de tiempo prolongado.

#### Tras utilizar la videocámara, extraiga la batería o desconecte el cable de CA de la salida de alimentación.

#### Características de la batería

La batería es una batería de iones de litio recargable. Genera energía eléctrica a través de una reacción química interna. Esta reacción química se ve fácilmente influenciada por la temperatura y humedad de alrededor, por lo que el tiempo de uso efectivo de la batería se ve reducido cuando la temperatura de alrededor es elevada o reducida. Cuando se utiliza en entornos con temperaturas extremadamente reducidas, el tiempo de uso efectivo es de aproximadamente cinco minutos.

Cuando la batería se encuentre en un entorno extremadamente cálido, su función de protección se activará y la videocámara no se podrá utilizar temporalmente.

#### Tras usar la videocámara, asegúrese de retirar la batería.

Asegúrese de retirar la batería de la videocámara. (Si se deja la batería en la videocámara, continuará consumiendo una pequeña cantidad de corriente eléctrica incluso después de desactivar la alimentación)

Si se deja la batería dentro de la videocámara durante un período de tiempo prolongado, se sobredescargará y es posible que quede inutilizable aunque se recargue.

No extraiga la batería cuando la alimentación esté activada.

Desactive la alimentación y retire la batería una vez se haya apagado completamente la lámpara de funcionamiento.

#### Cuide el terminal de la batería de forma adecuada.

No permita que se introduzca polvo ni objetos extraños en el terminal de la batería.

Asimismo, si deja caer la batería por error, asegúrese de que el cuerpo de la batería y el terminal no estén deformados.

Si inserta una batería deformada en la videograbadora o la coloca en el cargador de la batería, es posible que se produzcan daños en la videograbadora o en el cargador de la batería.

#### Precauciones a tener en cuenta al deshacerse de tarjetas de memoria o al entregarlas a otros

Formatear las tarjetas de memoria o eliminar los datos utilizando las funciones de la cámara o un ordenador, simplemente cambiará la información de gestión del archivo: no borrará completamente los datos en las tarjetas. Al deshacerse de estas tarjetas o entregarlas a otros, destrúyalas bien físicamente o usando un programa de eliminación de datos de un ordenador (disponible comercialmente) para borrar completamente los datos. Los usuarios son responsables de la gestión de los datos guardados en sus tarjetas de memoria.

#### Monitor LCD y visor

- Si se visualiza la misma imagen o letras en el monitor LCD durante un período de tiempo prolongado, es posible que se marque una imagen residual en la pantalla. Esta imagen desaparecerá tras dejar la videocámara apagada durante varias horas.

- En el panel LCD del monitor LCD en ocasiones se produce condensación cuando está sujeto a diferencias de temperatura extremas. Si esto sucede, séquela con un paño suave y seco.

- Si la videograbadora está muy fría, el monitor LCD será ligeramente más oscuro que normalmente justo después de conectarlo a la corriente. La pantalla volverá a su brillo normal cuando aumente la temperatura interior.

- Debido a que el visor de la cámara utiliza EL orgánico, si se visualiza la misma imagen o letras durante mucho tiempo, es posible que se marque una imagen residual en la pantalla. No hay ningún problema con las imágenes grabadas.

  Apague la pantalla o use el sensor ocular, etc., para cambiar la pantalla.

- El monitor LCD y el visor (EL orgánico) están fabricados con alta precisión de modo que al menos el 99,99% de los puntos son píxeles efectivos y el 0,01% o menos son píxeles no válidos y están siempre iluminados. Esto no es un fallo de funcionamiento y no tiene ningún efecto sobre las imágenes grabadas.

#### No oriente el ocular del objetivo y el visor hacia el sol.

De lo contrario, podrían producirse daños en los componentes internos.

#### Tapa protectora para el terminal

Coloque una tapa protectora en los terminales de conexión que no se estén utilizando.

#### GPS

El satélite GPS (Global Position System) está gestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y su precisión es modificada de manera intencionada en ocasiones.

Colóquelo en una ubicación desde la que se vea perfectamente el cielo y en la que no haya influencia alguna de obstáculos como tejados y árboles, etc.

En función del entorno y de la hora, es posible que tarde mucho tiempo en efectuar el posicionamiento y que los errores sean más importantes.

#### Precauciones relacionadas con los rayos láser

El sensor MOS puede ser dañado si el sensor MOS se expone a la luz de un rayo láser.

Tome el suficiente cuidado para evitar que los rayos láser toquen el objetivo al disparar en un entorno donde se utilizan dispositivos láser.

#### Tenga en cuenta los siguientes puntos.

- Si se prepara para grabar imágenes importantes, siempre lleve a cabo una prueba de filmación previa para verificar que tanto las imágenes como el sonido se graban normalmente.

- Si se produce un error de grabación de vídeo o audio por un funcionamiento incorrecto de la cámara o la tarjeta de memoria microP2, Panasonic no será responsable del contenido de la grabación.

- Configure o compruebe el calendario y la zona horaria antes de efectuar la grabación (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno). Estos ajustes afectan a la gestión y al orden de reproducción de los contenidos grabados.

#### Información del software de este producto

1. Este producto incluye software autorizado bajo GNU General Public License (GPL) y GNU Lesser General Public License (LGPL) y los clientes son aquí notificados de que tienen el derecho a obtener, modificar y redistribuir el código fuente de este software.

2. Este producto incluye software autorizado bajo MIT-License.

3. Este producto contiene software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

4. Este producto incluye software autorizado bajo OpenBSD License.

5. Este producto incluye PHP, disponible de forma gratuita en <http://www.php.net/>.

6. Este software está basado, en parte, en el trabajo del Independent JPEG Group.

7. Este producto incluye software autorizado bajo MOZILLA PUBLIC LICENSE.

Para obtener más información acerca de estas descripciones (proporcionadas originalmente en inglés) y cómo obtener el código fuente, visite la siguiente página web.

http://pro-av.panasonic.net/

No aceptamos preguntas acerca de la información referente al código fuente obtenido por el cliente.

#### Precauciones al instalar los controladores USB

Para la información más reciente acerca del controlador, visite la siguiente página web.

http://pro-av.panasonic.net/

- Instale el controlador requerido en su ordenador desde la página web.

- Para el procedimiento de instalación del controlador, consulte el manual de instalación en la página web.

Inicio de la página