- Arriba
- Preparación
- Tarjeta de memoria microP2
- Manipulación de los datos grabados en la tarjeta de memoria microP2

# Manipulación de los datos grabados en la tarjeta de memoria microP2

La tarjeta de memoria microP2 es una tarjeta de memoria de semiconductor que se usa como medio de grabación para los dispositivos de transmisión y producción de vídeo profesional.

- Ya que los datos grabados en el formato microP2 son un formato de archivo, tiene una compatibilidad óptima con ordenadores. La estructura de archivo es un formato exclusivo, que además de los datos de vídeo y audio que se convierten al archivo MXF, contiene otra información importante. Los datos grabados en formato P2 se vinculan a la siguiente estructura de carpetas.

Unidad:\

Se requieren todas estas carpetas.

Si se modifica o elimina incluso parte de esta información, es posible que los datos no se puedan volver a reconocer como datos P2 o es posible que no se pueda volver a utilizar la tarjeta de memoria con dispositivos P2.

Este es el archivo en el que se escribe la información del clip final que fue grabado con el dispositivo P2.

NOTA

- La carpeta AVCLIP no existe en la tarjeta de memoria microP2 si se formateó con otro dispositivo que no fuera compatible con la tarjeta de memoria microP2. Se crea automáticamente una carpeta AVCLIP cuando se graba en una tarjeta de memoria microP2 con un dispositivo compatible con la tarjeta de memoria microP2.

- Use el software específico “P2 Viewer Plus” para evitar perder información al transferir los datos de la tarjeta de memoria microP2 en un ordenador, o al volver a escribir los datos guardados en el ordenador en una tarjeta de memoria microP2. Para más detalles sobre la descarga de P2 Viewer Plus y el entorno operativo, visite el servicio de asistencia en la página web siguiente:

  http://pro-av.panasonic.net/

- Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar herramientas de TI generales, como Microsoft Windows Explorer o Apple Finder, con el fin de transferir los datos a un ordenador. Use siempre P2 Viewer Plus al volver a escribir los datos en la tarjeta de memoria microP2.

  - Transfiera la correspondiente carpeta CONTENTS y archivo LASTCLIP.TXT como un conjunto.

  - No transfiera archivos individuales de la carpeta CONTENTS.

  - Al copiar, copie el archivo LASTCLIP.TXT al mismo tiempo que la carpeta CONTENTS.

  - Al transferir varias tarjetas de memoria microP2 a un ordenador, cree una carpeta para cada tarjeta de memoria microP2 para evitar sobrescribir un clip con el mismo nombre.

  - No elimine los datos de la tarjeta de memoria microP2.

  - Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria microP2 con un dispositivo P2 o P2 Viewer Plus.

Inicio de la página