- Arriba
- Preparación
- Tarjeta de memoria microP2
- Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria microP2

# Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria microP2

#### La tarjeta de memoria microP2 que puede usarse con la cámara

Esta cámara puede usar la tarjeta de memoria microP2 de 32 GB y 64 GB opcional.

NOTA

- Según el tipo de tarjeta de memoria microP2, el controlador instalado en la cámara quizá deba actualizarse. (Actualización del firmware de la cámara)

- Consulte la servicio de asistencia en la siguiente página web para obtener la información más actualizada no incluida en estas instrucciones de funcionamiento.

  http://pro-av.panasonic.net/

#### Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria microP2

(Ejemplo cuando se usa una tarjeta de 64 GB)

Modo del sistema | Formato de grabación (códec) | Tiempo de grabación
--- | --- | ---
1080P | AVC-Intra 200 30PN AVC-Intra 200 25PN AVC-Intra 100 | Aprox. 32 min
AVC-LongG 25 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 240 min
1080i, 720P | AVC-Intra 200 | Aprox. 32 min
AVC-Intra 100 | Aprox. 64 min
AVC-Intra 50 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 50 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 25 | Aprox. 256 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 480 min
DVCPRO HD | Aprox. 64 min
480i, 576i | DVCPRO50 | Aprox. 128 min
DVCPRO | Aprox. 256 min
DV | Aprox. 256 min

NOTA

- La tabla superior muestra los valores para una grabación normal. Con la grabación nativa hay disponibles tiempos de grabación incluso más prolongados dependiendo del modo del sistema.

- Cada tiempo de grabación será 1/2 para la tarjeta de memoria microP2 de 32 GB.

- Las capacidades indicadas incluyen la gestión y otras áreas, de forma que el espacio disponible para la grabación es menor que el de los valores en la tabla superior.

## División del clip que se graba en la tarjeta de memoria microP2

La grabación continúa automáticamente como otro clip diferente cuando el tiempo de grabación continua para una grabación es superior a los siguientes. Cuando se manipulan miniaturas de clips (visualización, eliminación, restauración, etc.) en dispositivos P2, pueden manipularse como un solo clip. Los clips pueden aparecer como clips diferentes en software de edición no lineal y en un ordenador. La grabación puede continuar como un solo clip cuando se graba con el códec AVC-LongG en una tarjeta de memoria microP2 de 32 GB o superior si en el menú principal el ajuste → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] se configura como [ONE FILE]. La grabación se divide en archivos de aproximadamente 128 segundos cuando se selecciona [SHORT SPLIT] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT], pero puede hacerse como un clic si la operación de miniaturas se realiza en el dispositivoP2. [SHORT SPLIT] se desactiva en los modos de grabación en segundo plano, de bucle, de un clip y de intervalos.

Formato de grabación (excluyendo grabación original) | Tiempo de grabación continuo
--- | ---
AVC-Intra 200 (720P) AVC-Intra 100 (1080P) | Aprox. 3 min
AVC-Intra 100 (1080i) DVCPRO HD | Aprox. 5 min
AVC-LongG 50 AVC-Intra 50 DVCPRO50 | Aprox. 10 min
AVC-LongG 25 DVCPRO DV | Aprox. 20 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 40 min

Inicio de la página