- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Marca de toma

# Marca de toma

Se pueden añadir marcas de toma a una miniatura de clip para distinguir unos clips de otros.

Debe asignar [SHOT MARK] al botón USER (de USER1 a USER8) de antemano. Para obtener más detalles, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

Utilice el mando de control para mover el cursor sobre el clip al que desea añadir una marca de toma.

Pulse el botón USER al que se ha asignado [SHOT MARK].

- Se añade una marca de toma a la miniatura del clip en la posición del cursor.

- Para eliminar una marca de toma, vuelva a colocar el cursor sobre el clip y pulse el botón USER al que se encuentra asignado [SHOT MARK].

NOTA

- Puede adjuntar una marca de toma durante la grabación.

- Agregue marcas de toma tras detener la grabación para adjuntar la marca de toma al clip grabado más recientemente.

  Para más detalles, consulte “Función de grabación de marca de toma”.

- Para añadir/eliminar una marca de toma en el clip grabado en varias tarjetas de memoria microP2, hágalo en todas las tarjetas de memoria microP2 insertadas en las que el clip está grabado.

Inicio de la página