- Arriba
- Mantenimiento
- Preguntas más frecuentes
- Filmación

# Filmación

#### El enfoque no se ajusta automáticamente.

- ¿Se encuentra ajustado el modo de enfoque manual? El enfoque se ajustará automáticamente mediante el establecimiento del modo de enfoque automático.

- ¿Lleva usted a cabo filmaciones en entornos en los que es posible que no se ajuste el enfoque correctamente en el modo de enfoque automático? En algunos entornos, la función de enfoque automático no logra ajustar el enfoque correctamente. En tales casos, ajuste el enfoque en el modo de enfoque manual.

  En las siguientes condiciones, es posible que el enfoque no se ajuste adecuadamente:

  - Durante la toma de sujetos situados a distancias largas y cortas al mismo tiempo

  - Durante la toma de un sujeto a través de un cristal sucio

  - Durante la toma en un lugar oscuro

  - Durante la toma con un objeto brillante cercano

  - Durante la toma de un sujeto que se mueve a gran velocidad

  - Durante la toma de imágenes de sujetos de bajo contraste

#### No se podrá grabar ni siquiera si la tarjeta de memoria microP2 está insertada correctamente.

- La grabación no se puede llevar a cabo con el interruptor de protección contra la escritura de la tarjeta de memoria microP2 en la posición LOCK.

- Si la capacidad restante en la tarjeta de memoria microP2 es muy escasa, borre los datos innecesarios tras copiar el contenido en otro soporte, o cambie a una tarjeta nueva.

- Si la tarjeta de memoria microP2 tiene un formato que no se puede usar, reformatee la tarjeta en la cámara.

- ¿El número de clips es superior a 1000? A partir de 1000, los clips no pueden grabarse en una misma tarjeta de memoria microP2. Cuando se graba en el modo de grabación de un clip se genera un clip con un gran número de clips vinculados. Podría haber alcanzado los 1000 clips incluso si en la pantalla de miniaturas se muestra un número de clips pequeño.

#### La grabación de bucle no puede llevarse a cabo.

- La grabación de bucle solamente puede llevarse a cabo en la ranura para tarjetas de memoria microP2. Asimismo, es necesario insertar dos tarjetas que dispongan de al menos un minuto de espacio libre.

Inicio de la página