- Arriba
- Operaciones del menú
- Visualización del menú de ajustes
- Operaciones básicas del menú de ajustes

# Operaciones básicas del menú de ajustes

Puede modificar los ajustes de la cámara utilizando el menú de ajustes en conformidad con la escena de filmación y los detalles de la grabación.

El menú se divide en el menú principal, el menú secundario y el menú de elementos de ajuste.

Los datos de ajuste se escriben y guardan en la memoria interna de la cámara.

Los elementos del menú pueden seleccionarse mediante el accionamiento del mando de control o el de la rueda de selección <SEL/PUSH SET>.

Esta sección describe las funciones del menú principal. La función del menú principal es la misma que la de los otros menús excepto al abrir la pantalla de menú.

1. Botón <EXIT>

2. Mando de control

3. Botón <MENU> (panel de operaciones del monitor LCD)

4. Botón <SHIFT>

5. Rueda de selección <SEL/PUSH SET>

6. Botón <MENU>

7. Botón <MODE/MENU CANCEL>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

#### Selección de un elemento del menú mediante el mando de control

Mantenga pulsado el botón <MENU> durante tres segundos o más cuando no esté grabando.

- La pantalla del menú principal se mostrará en el visor y en el monitor LCD.

Pulse el mando de control hacia arriba/abajo para colocar el cursor sobre el elemento de ajuste deseado. (Figura 1)

- El cursor se mueve hacia arriba/abajo mediante la pulsación del mando de control hacia arriba/abajo.

- Si hay un menú en el nivel siguiente, se visualiza [] en los elementos del menú.

  Al pulsar el mando de control hacia la derecha o al pulsarlo, se abren los menús de nivel inferior. (Figura 2)

- Al pulsar el mando de control hacia la izquierda o al pulsar el botón <EXIT> se regresa al nivel superior del menú.

Pulse el mando de control.

- Se visualiza la pantalla de confirmación según el elemento del menú.

  Pulse el mando de control hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar la operación y, a continuación, pulse el mando de control.

  Aparece una marca de verificación delante del elemento determinado.

- En algunos menús, aparece una pantalla para configurar el valor en la pantalla de menú (Figura 3) o en la parte inferior de la pantalla (Figura 4).

Pulse el botón <MENU> para cerrar el menú.

- Esto le hace volver automáticamente a la pantalla anterior dependiendo del elemento del menú.

#### Selección de un elemento del menú mediante la rueda de selección <SEL/PUSH SET>

Mantenga pulsado el botón <MENU> durante tres segundos o más cuando no esté grabando.

- La pantalla del menú principal se mostrará en el visor y en el monitor LCD.

Gire la rueda de selección <SEL/PUSH SET> para colocar el cursor sobre el elemento de menú deseado. (Figura 1)

- El cursor se mueve hacia arriba/abajo girando la rueda de selección <SEL/PUSH SET> hacia arriba/abajo.

- Si hay un menú en el nivel siguiente, se visualiza [] en los elementos del menú.

  Al pulsar la rueda de selección <SEL/PUSH SET> se abren los menús del nivel inferior. (Figura 2)

- Puede volver a los niveles superiores mediante la pulsación del botón <EXIT> o colocando el cursor en la línea más alta ([EXIT]) y a continuación pulsando la rueda de selección <SEL/PUSH SET>.

Pulse la rueda de selección <SEL/PUSH SET>.

- Se visualiza la pantalla de confirmación según el elemento del menú.

  Gire la rueda de selección <SEL/PUSH SET> para seleccionar la operación y, a continuación, pulse la rueda de selección <SEL/PUSH SET>.

  Aparece una marca de verificación delante del elemento determinado.

- En algunos menús, aparece una pantalla para configurar el valor en la pantalla de menú (Figura 3) o en la parte inferior de la pantalla (Figura 4).

Pulse el botón <MENU> para cerrar el menú.

- Esto le hace volver automáticamente a la pantalla anterior dependiendo del elemento del menú.

#### Realizar una cancelación durante el ajuste

Pulse el botón <MODE/MENU CANCEL>. Alternativamente, pulse el botón <EXIT> mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT>.

Se visualiza [MENU CANCEL BACK TO PREV]. (Figura 5)

Vuelva a pulsar el botón <MODE/MENU CANCEL>. Alternativamente, pulse el botón <EXIT> mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT>.

El valor modificado regresa al valor antes del cambio.

NOTA

- Cuando se cambian el ajuste de frecuencia del sistema o el número de líneas, es necesario reiniciar la cámara.

Inicio de la página