- トップページ
- 概要
- ご使用の前に

# ご使用の前に

#### ご使用の前には、必ず内蔵電池が消耗していないか確認し、日付/時刻を設定してください。

内蔵電池が消耗していると、本機の内蔵時計がリセットされます。そのため、クリップのメタデータが正しく記録されず、サムネール画面で正しく表示されないことがあります。

ご使用の前には、内蔵電池が消耗していないか確認してください。（内蔵電池の充電）

また、日付/時刻を正しく設定してください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

#### 雨天、降雪中、海岸などで使うときは、カメラレコーダーに水が入らないようお気をつけください。

カメラレコーダーやカードの故障の原因になります。（修理できなくなることがあります）

#### 磁気を発生する機器（テレビ、テレビゲームなど）からカメラレコーダーを遠ざけてください。

- テレビの上やその周辺でカメラレコーダーを使用すると、電磁波の放射により画像や音声にひずみが生じることがあります。

- スピーカーや大型モーターが発生する強力な磁場は、録画内容を破損したり、画像をゆがめたりすることがあります。

- マイクロコンピューターから放出される電磁波は、カメラレコーダーに悪影響を及ぼし、画像や音声にひずみを生じさせることがあります。

- 磁気を発生する機器により、カメラレコーダーが悪影響を受け、正確に動作しなくなることがあります。この場合、カメラレコーダーの電源を切り、バッテリーを外すか、ACアダプターをコンセントから抜きます。次に、再度、バッテリーを入れるか、ACアダプターを接続します。その後、カメラレコーダーの電源を入れます。

#### カメラレコーダーをラジオ送信機や高電圧機器の近くで使用しないでください。

ラジオ送信機や高電圧機器の近くで使用すると、記録した画像や音に悪影響が出るおそれがあります。

#### 海岸などで使用する場合、砂やほこりがカメラレコーダーに入らないようお気をつけください。

砂やほこりでカメラレコーダーやカードが破損することがあります。（カードを出し入れするときにはお気をつけください）

#### バッテリーチャージャーとバッテリーについて

- バッテリーが適温でも〈CHARGE〉ランプが点滅し続けるときは、バッテリーかバッテリーチャージャーが故障している可能性があります。販売店にご相談ください。

- バッテリーが温かいとき、充電時間は通常より長くかかります。

- バッテリーチャージャーをラジオの近くで使用すると、ラジオの音がひずむ場合があります。バッテリーチャージャーとラジオは1 m以上離してお使いください。

- バッテリーチャージャーの使用中に、ノイズ音が出る場合がありますが、故障ではありません。

#### ご不要になった充電式電池はリサイクルへ

ご不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。

最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

詳しくは、一般社団法人JBRCのWebサイトを参照してください。

http://www.jbrc.net/hp

#### 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。

- 使用済み充電式電池を分解しないでください。

#### カメラレコーダーを持ち運ぶとき、落とさないようにお気をつけください。

- 強い衝撃でカメラレコーダー本体が破損し、正しく動作しなくなることがあります。

- カメラレコーダーを持ち運ぶときは、グリップベルトかショルダーベルトを持ち、ていねいに取り扱ってください。

#### カメラレコーダーに殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。

- 殺虫剤や揮発性のものがかかると、カメラレコーダー本体が変形したり、塗装がはげたりするおそれがあります。

- カメラレコーダーは、ゴム製品やビニール製品に長期間接触させたままにしないでください。

#### 使い終わったら、バッテリーを外すか、またはACコードをコンセントから抜いておきます。

#### バッテリーの特性について

このバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。内部の化学反応で電気エネルギーを発生しています。この化学反応は周囲の温度や湿度の影響を受けやすく、バッテリーの有効使用時間は温度が高くなる、または、低くなるほど短くなります。極端に温度が低い環境で使用した場合は、約5分しかもちません。

バッテリーが極端に高温になると、保護機能が働き、しばらく使用できなくなります。

#### 使い終わったら、必ずバッテリーを外してください。

カメラレコーダーからバッテリーを確実に外してください。（付けたままにしておくと、カメラレコーダーの電源が切れていても、微量電流が消費されてしまいます）

長期間バッテリーを付けたままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。

電源が入った状態のまま、バッテリーを取り外さないでください。

電源を切り、動作ランプが完全に消えてから、バッテリーを取り外してください。

#### バッテリーの端子部を保護してください。

バッテリーの端子部に、ほこりや異物が付かないようにしてください。

また、バッテリーを誤って落下させてしまった場合、バッテリー本体と端子部が変形していないか確認してください。

変形したバッテリーをカメラレコーダーに入れたり、バッテリーチャージャーに取り付けたりすると、カメラレコーダーやバッテリーチャージャー側を傷めることがあります。

#### メモリーカードを破棄/譲渡するときのお願い

本機やパーソナルコンピューター機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全に消去されません。廃棄/譲渡するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパーソナルコンピューター用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### 液晶モニターおよびビューファインダーについて

- 液晶モニターに、同じ映像や文字が長時間表示されたまま放置されると、画面に映像の焼き付きが発生することがあります。数時間電源を切った状態にしておくと、元に戻ります。

- 温度差が激しいところでは、液晶モニターの液晶部に露がつくことがあります。そのような場合は、柔らかい乾いた布で拭いてください。

- カメラレコーダーが冷え切っている場合、電源を入れた直後は、液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

- 本機のビューファインダーは有機ELを使用しているため、同じ映像や文字が長時間表示されたまま放置されると、画面に映像の焼き付きが発生することがあります。記録される映像には問題ありません。

  画面の消灯やアイセンサーを使うなどしてこまめに画面を切り替えてください。

- 液晶モニターおよびビューファインダーモニター（有機EL）のドットについては、有効画素の99.99%以上の高精度管理をしていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではなく、記録された映像に何ら影響を与えるものではありません。

#### レンズやビューファインダーのアイピースは、太陽に向けないでください。

内部の部品が破損するおそれがあります。

#### 端子の保護キャップについて

使用しない接続端子には、保護キャップを取り付けておいてください。

#### GPSについて

GPS（Global Position System）衛星は米国国務省に管理されており、意図的に精度が変更されることがあります。

屋内や樹木などの障害物に影響を受けない、上空がひらけた見通しの良い場所で測位を行ってください。

周囲の環境や時刻によって、測位までの時間が長くなったり、誤差が大きくなったりする場合があります。

#### レーザー光線についての留意点

レーザー光線がMOSセンサーに照射されると、MOSセンサーを破壊するおそれがあります。

レーザー照射機器が使用されている環境で撮影する場合は、レンズにレーザー光線が照射されないよう、十分お気をつけください。

#### 次の点にご留意ください。

- 重要な記録の場合は、必ず事前に試し撮りし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

- 本機、およびP2カードの使用中、万一これらの不具合により録画されなかった場合、録画内容の保証についてはご容赦ください。

- 記録の前にカレンダー、タイムゾーンの設定・確認をしてください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）記録したコンテンツの管理、再生順序に影響します。

#### ワイヤレスLANをご使用時の留意点

DIRECTモードで5 GHz設定時、屋外での使用が禁止されています。

DIRECTモードは、スマートフォン、タブレット端末、パーソナル コンピューターから本機に直接アクセスするモードです。

#### 本製品に関するソフトウェア情報

1. 本製品には、GNU General Public License（GPL）、ならびにGNU Lesser General Public License（LGPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれており、お客様は、これらのソフトウェアのソースコードの入手・改変・再配布の権利があることをお知らせいたします。

2. 本製品には、MIT-Licenseに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

3. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

4. 本製品には、OpenBSD Licenseに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

5. This product includes PHP, freely available from <http://www.php.net/>.

6. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

7. 本製品には、MOZILLA PUBLIC LICENSEに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

これらの内容（原文【英文】で記載しております）と、ソースコードの入手については、次のWebサイトを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

なお、お客様が入手されたソースコードの内容などについてのお問い合わせは、ご遠慮ください。

#### USBドライバーインストール時の留意点

ドライバーに関する最新情報は次のWebサイトをご覧ください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

- Webサイトから必要なドライバーをパーソナルコンピューターにインストールしてください。

- ドライバーのインストール手順は、Webサイトにあるインストールマニュアルを参照してください。

ページトップへ戻る