- トップページ
- 準備
- 内蔵電池の充電

# 内蔵電池の充電

本機に設定された日付/時刻は、内蔵電池によって保持されています。

電源スイッチを〈ON〉にしたとき、ビューファインダーや液晶モニターに［BACKUP BATT EMPTY］が約5秒表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。

次の手順で内蔵電池を充電してください。

電源スイッチが〈OFF〉になっていることを確認する。

本機にACアダプターを接続する。

ACアダプターの接続について、詳しくは「ACアダプターの使用」を参照してください。

約4時間、そのままの状態にしておく。

内蔵電池が充電されます。

充電完了後、日時の設定やタイムコードを確認してください。ビューファインダーや液晶モニターに［SET DATE AND TIME］と表示される場合、内蔵時計の日付/時刻を設定してください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

電源スイッチを〈ON〉にし、ビューファインダー画面に［BACKUP BATT EMPTY］が表示されないことを確認する。

充電後も［BACKUP BATT EMPTY］と表示される場合は、内蔵電池の交換が必要です。お買い上げの販売店にご依頼ください。

ページトップへ戻る