- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- スーパーゲイン

# スーパーゲイン

暗い場所で撮影するとき、オートモード/マニュアルモードにかかわらず、スーパーゲインを設定できます。

メインメニュー→［SW MODE］→［SUPER GAIN］で［24dB］、［30dB］、［36dB］、［ALL］のいずれかを選択します。

［SUPER GAIN］を割り当てたUSERボタンを押すと、選択したゲインに切り替わります。（USERボタンへの機能割り当て）

［ALL］の場合、USERボタンを押すたびに、［24dB］→［30dB］→［36dB］→通常ゲインの順で切り替わります。

NOTE

- バリアブルフレームレートでフレームレートを［12fps］未満に設定しているとき、および、シャッタースピードを1/12未満に設定しているときは、スーパーゲインは動作しません。

ページトップへ戻る