- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- ショットマーク

# ショットマーク

本機は、ほかのクリップと区別するために、クリップのサムネールにショットマークを付加できます。

あらかじめ、USERボタン（USER1～USER8）に［SHOT MARK］を割り当てておく必要があります。詳しくは、「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

カーソルをコントロールスティックで動かして、ショットマークを付加したいクリップに合わせる。

［SHOT MARK］を割り当てたUSERボタンを押す。

- カーソルを合わせたクリップのサムネールに、ショットマークが付加されます。

- ショットマークを削除するには、再度カーソルを合わせて［SHOT MARK］を割り当てたUSERボタンを押します。

NOTE

- ショットマークは記録中にも付加できます。

- 記録停止後にショットマークを付加すると、直前に記録したクリップにショットマークを付けることができます。

  詳しくは「ショットマーク記録機能」を参照してください。

- 複数のP2カードにまたがるクリップに、ショットマークを付加/削除する場合、そのクリップが記録された全てのP2カードを挿入した状態で行ってください。

ページトップへ戻る