- トップページ
- メンテナンス
- よくある質問
- 撮影

# 撮影

#### 自動でピントが合わない。

- マニュアルフォーカスモードになっていませんか。オートフォーカスモードにすると自動でピントが合います。

- オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影していませんか。オートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面があります。この場合は手動フォーカスモードでピントを合わすことができます。

  ピントの合いにくい場面は次のとおりです。

  - 遠くと近くのものを同時に撮る

  - 汚れたガラスの向こうのものを撮る

  - 暗い場所を撮る

  - キラキラと光るものが周りにある

  - 動きの速いものを撮る

  - コントラストの少ないものを撮る

#### microP2メモリーカード、P2メモリーカードを正しく入れているのに撮影できない。

- P2メモリーカードのライトプロテクトスイッチがPROTECT側になっていると録画できません。

- microP2メモリーカードのライトプロテクトスイッチがLOCK側になっていると録画できません。

- P2カードのメモリー残量が極端に少なくなっている場合、内容を他のメディアに保存した上で不要なデータを消すか、新しいカードに交換してください。

- P2カードが使用できないフォーマットになっている場合、本機でフォーマットしてください。

- 2 GBのP2メモリーカードではありませんか。メディア情報表示が［E］表示になり、使用できません。

- クリップ数が1000を超えていませんか。1000を超えるクリップはP2カード1枚の中に記録できません。ワンクリップレックモードで記録すると、たくさんのクリップが連結されたクリップとして生成されます。サムネール画面で見えるクリップ数は少なくても、1000クリップになっている場合があります。

#### ループレックができない。

- ループレック機能はmicroP2メモリーカードスロットでしか使用できません。また、残量1分以上のカードを2枚挿入してください。

ページトップへ戻る