- トップページ
- 再生
- 基本手順
- 再生

# 再生

1. 〈THUMBNAIL〉ボタン

2. 〈/〉ボタン

3. コントロールスティック

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

ビューファインダー画面にサムネール画面が表示されます。

カーソルをコントロールスティックで動かして、再生したいクリップに合わせる。

〈/〉ボタンを押す。

- カーソルを合わせたクリップから、再生が始まります。

- カーソルを合わせたクリップの再生が終わると、以降のクリップがサムネール画面に表示されている順に再生されます。最後のクリップの再生が終わった時点でサムネール画面に戻ります。

- サムネール表示設定を変更して、指定したスロットのクリップだけを再生したり、テキストメモが挿入されたクリップだけを再生したりできます。

- クリップの再生順を変えたい場合は、再生したい順番にクリップを選択します。メインメニュー→［CLIP］→［REPOSITION］で［SELECTED CLIPS］を選択すると、選択したクリップが選択順に表示されます。

- クリップの再生中に〈〉ボタンを押すと4倍速逆再生、〈〉ボタンを押すと4倍速再生を行います。通常の再生に戻すには〈/〉ボタンを押します。

- クリップの再生中に〈/〉ボタンを押すと、再生を一時停止します。

  再生の一時停止中に〈〉ボタンを押すと、そのクリップの先頭で再生を一時停止した状態になります。さらに〈〉ボタンを押すと、1つ前のクリップの先頭で再生を一時停止した状態になります。

  再生の一時停止中に〈〉ボタンを押すと、1つ後のクリップの先頭で再生を一時停止した状態になります。

  再生の一時停止中に〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈+〉を押すとコマ送り、〈−〉を押すと逆コマ送りができます。

- クリップの再生中に〈〉ボタンを押すと、再生を停止してサムネール画面に戻ります。

NOTE

- クリップを再生する場合は、クリップを選択する（サムネールに青色の枠を表示した状態にする）必要はありません。

- クリップ番号が赤色に表示されたクリップは、再生できません。異なった映像フォーマット（1080i、480iなど）のクリップなどが該当します。

- 再生を停止時、カーソルは再生開始時の位置にかかわらず、再生していたクリップの位置に移動します。

- 再度〈/〉ボタンを押すと、カーソルを合わせたクリップの先頭から再生を開始します。直前の停止位置から続けて再生したい場合は、メインメニュー→［CLIP］→［THUMBNAIL SETUP］→［PB POSITION］で［RESUME］を選択してください。

- 異なった圧縮記録フォーマットを再生すると、クリップとクリップの間で映像・音声が乱れることがあります。

- 映像が同じフォーマットで音声ビット数が異なったクリップを連続再生すると、クリップ間で音声はミュートになります。

- サムネール画面をテキストメモ表示に変更すると、テキストメモ位置からの再生ができます。（テキストメモ位置からの再生）

- サムネールから再生するときの再生開始位置は、メインメニュー→［CLIP］→［THUMBNAIL SETUP］→［PB POSITION］で設定できます。

## 音声を調整する

内蔵スピーカーとヘッドホン端子から出力される音量の調整ができます。

〈AUDIO MON/ADV〉ボタンの〈+〉/〈−〉を押す。

ページトップへ戻る