- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- テキストメモ記録機能

# テキストメモ記録機能

クリップを記録/再生中に任意の映像ポイントにテキストメモを付加する機能です。

テキストメモが付いたクリップだけを選択してサムネール表示できます。また、テキストメモの位置のサムネールを順に表示させ、テキストメモのポイントから再生させたり、必要な部分だけを選択してコピーしたりできます。（テキストメモ）

## テキストメモを付けるには

メインメニュー→［USER SW］で［USER1］～［USER8］のいずれかに［TEXT MEMO］を設定する。

記録、または再生中にテキストメモを割り当てたボタンを押す。

［TEXT MEMO］と表示され、押した瞬間のポイントにテキストメモが付加されます。

NOTE

- テキストメモは、1つのクリップにつき100個まで記録できます。

- ループレック、インターバル記録、ワンショット記録ではテキストメモを付けることはできません。操作が無効な場合は、ボタンを押したときに［TEXT MEMO INVALID］と表示されます。

ページトップへ戻る