- トップページ
- 撮影
- 設定データの取り扱い
- SDメモリーカードの操作

# SDメモリーカードの操作

SDメモリーカードのフォーマットや、設定データのSDメモリーカードへの書き込み、または書き込まれたデータの読み出し操作は、メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］の［FORMAT SD CARD］および［SCENE FILE］/［USER FILE］で行います。

本機以外の機器でSD/SDHC/SDXC規格以外のフォーマットを行ったSDメモリーカードを挿入した場合、ファイルの［LOAD］や［SAVE］はできません。SDメモリーカードをフォーマットし直してください。

## SDメモリーカードをフォーマットするには

図1

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［FORMAT SD CARD］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

確認画面で［YES］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。（図1）

フォーマットしないときは［NO］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押します。

完了メッセージが表示されたら［OK］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。

エラーメッセージについて詳しくは「サムネールおよびメニュー操作時」を参照してください。

NOTE

- SDメモリーカードは、サムネール画面からもフォーマットができます。

  詳しくは「SDメモリーカードのフォーマット」を参照してください。

- フォーマットにより消去されたデータは、復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

ページトップへ戻る