- トップページ
- 外部機器との接続
- ヘッドホン、リモコン、テレビ/モニターとの接続
- リモコン

# リモコン

リモコン（別売品）を〈CAM REMOTE〉端子（〈FOCUS IRIS〉、〈ZOOM S/S〉）に接続できます。

〈FOCUS IRIS〉端子（3.5 mmミニジャック）にリモコンを接続すると、フォーカス（ピント）操作、およびアイリス（絞り）操作をリモートコントロールできます。

〈ZOOM S/S〉端子（2.5 mmスーパーミニジャック）にリモコンを接続すると、ズーム操作と記録開始や停止の操作をリモートコントロールできます。

〈ZOOM S/S〉端子

〈FOCUS IRIS〉端子

NOTE

- 〈CAM REMOTE〉端子にはリモコン以外の機器を接続しないでください。リモコン以外の機器を接続すると、映像の明るさが変化したり、ピントが合わなくなったりすることがあります。

- 〈AUTO/MANUAL〉スイッチを〈AUTO〉にして、リモコンでアイリス（絞り）操作している場合、メインメニュー→［AUTO SW］で［A.IRIS］を［OFF］にすると、リモコン側で〈AUTO〉/〈MANUAL〉を切り替えることができます。

- 〈FOCUS IRIS〉端子にリモコンを接続すると、アイリス（絞り）はリモコンが優先され、カメラ本体のアイリスリングでの調整ができません。

ページトップへ戻る