- トップページ
- 準備
- P2カードについて
- P2カード記録データの取り扱いについて

# P2カード記録データの取り扱いについて

P2カードはプロフェッショナル映像制作・放送用機器DVCPRO P2シリーズの記録メディアに採用した、半導体メモリーカードです。

- P2フォーマットの記録データは、ファイル形式のため、パーソナルコンピューターとの親和性にすぐれています。ファイル構造は独自フォーマットであり、MXFファイル化される映像、音声データだけでなく、さまざまな重要情報が含まれています。P2フォーマットの記録データは、次のようなフォルダー構成で関連付けられています。

ドライブ:¥

全てのフォルダーが必要です。

これらの情報が、一部分でも変更または削除されると、P2データとして認識できない、またはカードがP2機器で使えなくなるなどの不具合が発生する場合があります。

P2機器で記録した最後のクリップ情報を書き込んでいるファイルです。

NOTE

- microP2メモリーカード対応機器以外でフォーマットしたP2カードにはAVCLIPフォルダーがありません。AVCLIPフォルダーがないP2カードはmicroP2メモリーカード対応機器で記録するときに自動でフォルダーを作成します。

- P2カード内のデータをパーソナルコンピューターなどに転送するときや、パーソナルコンピューターに保存されているデータをP2カードに書き戻すときは、情報の欠落を防ぐために、必ず専用ソフトウェア「P2 Viewer Plus」をご使用ください。P2 Viewer Plusのダウンロードや動作環境については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  http://panasonic.biz/sav/

- Microsoft Windows ExplorerやApple Finderなど、一般のITツールを使用してパーソナルコンピューターに転送する場合は、次のように行ってください。なお、P2カードへ戻す場合は、必ずP2 Viewer Plusをご使用ください。

  - CONTENTSフォルダーとLASTCLIP.TXTファイルごとに行ってください。

  - CONTENTSフォルダー以下は、操作しないでください。

  - コピーするときは、CONTENTSフォルダーと同時にLASTCLIP.TXTファイルもコピーしてください。

  - 複数のP2カードをパーソナルコンピューターに転送する場合、同一クリップ名の上書きを防ぐため、P2カードごとにフォルダーを作成してください。

  - P2カード内のデータ消去は行わないでください。

  - P2カードは必ず、P2機器またはP2 Viewer Plusでフォーマットしてご使用ください。

ページトップへ戻る