- トップページ
- 外部機器との接続
- 〈USB2.0 DEVICE〉、〈USB3.0 HOST〉端子での接続機能
- USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続

# USBデバイスモードでのパーソナルコンピューターとの接続

パーソナルコンピューターとUSB 2.0で接続することにより、本機に挿入されたP2カードをマスストレージとして扱うことができます。

## パーソナルコンピューターとの接続手順

USBケーブル（別売品）

Mini-B

パーソナルコンピューター

図1

図2

図3

〈USB2.0 DEVICE〉端子（デバイス）にUSBケーブルを接続する。（図1）

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE SELECT］で［DEVICE］に設定する。（図2）

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE］で［ON］に設定する。（図3）

USB接続状態中は、ビューファインダーや液晶モニター画面の中央に［USB DEVICE CONNECTED］と表示されます。

USB接続移行中や正常に接続できていない場合は、［USB DEVICE CONNECTING...］と表示されます。

USBデバイスモードを終了する。

次の3通りの方法があります。

- 本機の電源スイッチを〈OFF〉にする。

- 〈EXIT〉ボタンを押す。

  USBデバイスモード中は、液晶モニターやビューファインダー画面の下部に［Push EXIT to Return to CAMERA MODE］と表示されています。

- ［USB MODE］機能を割り当てたUSERボタンを押す。

USBデバイスモードを終了すると約5秒でカメラ撮影できる状態に戻ります。

NOTE

- 本機にUSB 2.0ケーブルは同梱されていません。市販のUSB 2.0ケーブル（ノイズ対策のための二重シールド処理が施されているもの）をご用意ください。

- USBケーブルの長さは5 mまで対応しています。なるべく3 m以内のケーブルのご使用をお勧めします。

- 初めてUSB接続を行うときには、P2 Viewer Plusをパーソナルコンピューターにインストールしてください。

- USBドライバーはWebサイトからダウンロードして、パーソナルコンピューターにインストールしてください。ドライバーのインストール手順は、Webサイトにあるインストールマニュアルを参照してください。

  ドライバーに関する最新情報は次のWebサイトをご覧ください。

  http://panasonic.biz/sav/

- 本機は、USB 2.0にのみ対応しています。USB 2.0対応のパーソナルコンピューターをご使用ください。

- パーソナルコンピューターとUSB接続する場合は本機1台のみにしてください。

- USB接続して使用するときは、P2カードを抜かないでください。

- USB接続時のP2カードアクセスLEDは、アクセス中以外は消灯します。

- USBデバイスモードで動作中は、カメラの撮影、記録・再生動作やクリップのサムネール操作はできません。

- USBデバイスモードで動作中は、P2カードの残量や状態は表示されません。また、映像・音声は出力・表示ともにできません。

ページトップへ戻る