- トップページ
- 撮影
- GPSで測位情報を取得

# GPSで測位情報を取得

本機にはGPSが内蔵されています。GPSによって測位した情報をクリップメタデータとして、クリップに記録できます。

GPSからの情報（緯度、経度、高度、日時）を画面で確認することができます。詳しくは、「モードチェックでの表示」を参照してください。

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［GPS］を［ON］に設定します。

- 液晶モニター、ビューファインダー画面に［GPS］が点灯し、GPS受信の電波強度を4段階のバーで表示します。

- メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［P.OFF GPS DATA］で［HOLD］に設定すると、電源を切ったときにGPS位置情報の保持ができます。

NOTE

- 数分待っても測位できないときは、GPSの電波の状態が悪く受信困難な状態です。

- 上空がひらけた見通しの良い場所で測位を行ってください。

- 高度の検出は、緯度経度の検出より時間がかかる場合があります。

- メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［REC FORMAT］でDVCPROHD、DVCPRO50、DVCPRO、DVモードに設定している場合、GPS情報がクリップに記録されません。

- 次のような場所ではGPS衛星からの電波が正しく受信できないことがあります。そのため、測位できないことや大きな誤差が発生する場合があります。

  - 屋内

  - ビルの近くや谷間

  - 地下街

  - 森の中

  - 電車や車で移動中

  - トンネル中

ページトップへ戻る