- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Funcionamiento del menú directo

# Funcionamiento del menú directo

Esta función cambia la configuración de los valores de la velocidad del obturador, la velocidad del obturador de exploración sincronizada, el balance de blancos y la velocidad de fotogramas que se muestran en la pantalla utilizando el botón <MODE/MENU CANCEL>.

- El modo de velocidad de fotogramas variable solamente se puede seleccionar si [ON] se encuentra ajustado en el menú principal → [SCENE FILE] → [VFR].

- El modo variable del balance de blancos solamente se puede seleccionar si [VAR] se encuentra ajustado en el menú principal → [SW MODE] → [W.BAL PRESET], y el interruptor <WHITE BAL> está ajustado en la posición <PRST>.

Pulse el botón <MODE/MENU CANCEL> y seleccione un elemento que desee cambiar.

Cada pulsación del botón se muestra el modo seleccionado resaltado en color naranja.

Gire la rueda de selección <SEL/PUSH SET> hacia arriba/abajo y cambie los ajustes.

Pulse el botón <MODE/MENU CANCEL> varias veces hasta que desaparezca el resaltado del modo.

Inicio de la página