- Arriba
- Mantenimiento
- Preguntas más frecuentes
- Filmación

# Filmación

#### El enfoque no se ajusta automáticamente.

- ¿Se encuentra ajustado el modo de enfoque manual? El enfoque se ajustará automáticamente mediante el establecimiento del modo de enfoque automático.

- ¿Lleva usted a cabo filmaciones en entornos en los que es posible que no se ajuste el enfoque correctamente en el modo de enfoque automático? En algunos entornos, la función de enfoque automático no logra ajustar el enfoque correctamente. En tales casos, ajuste el enfoque en el modo de enfoque manual.

  En las siguientes condiciones, es posible que el enfoque no se ajuste adecuadamente:

  - Durante la toma de sujetos situados a distancias largas y cortas al mismo tiempo

  - Durante la toma de un sujeto a través de un cristal sucio

  - Durante la toma en un lugar oscuro

  - Durante la toma con un objeto brillante cercano

  - Durante la toma de un sujeto que se mueve a gran velocidad

  - Durante la toma de imágenes de sujetos de bajo contraste

#### La toma de imágenes no se puede llevar a cabo aunque la tarjeta de memoria microP2 o P2 está insertada correctamente.

- La grabación no se puede llevar a cabo con el interruptor de protección contra la escritura de la tarjeta de memoria P2 en la posición PROTECT.

- La grabación no se puede llevar a cabo con el interruptor de protección contra la escritura de la tarjeta de memoria microP2 en la posición LOCK.

- Si el espacio libre restante de la tarjeta P2 es extremadamente reducido, guarde todos los contenidos en otro soporte y elimínelos o insértelos en una tarjeta nueva.

- Si la tarjeta P2 se encuentra en un formato que no puede utilizarse, vuelva a formatear la tarjeta en la cámara.

- ¿Se trata de una tarjeta de memoria P2 de 2 GB? Si lo es, la visualización de información del soporte mostrará [E] y la tarjeta no podrá utilizarse.

- ¿Supera el número de clips la cifra de 1000? Los clips posteriores al número 1000 no se pueden grabar en una única tarjeta P2. La grabación en el modo de grabación de un clip crea clips combinados con varios clips incluidos. Aunque la pantalla de miniaturas muestra un número inferior de clips, es posible que el número real de clips sea equivalente a 1000.

#### La grabación de bucle no puede llevarse a cabo.

- La grabación de bucle solamente puede llevarse a cabo en la ranura para tarjetas de memoria microP2. Asimismo, es necesario insertar dos tarjetas que dispongan de al menos un minuto de espacio libre.

Inicio de la página